# マスターロック解除 - 10005

マスターアンロックは、以下の機能や信号のロックを解除する入力信号です。

機能：

- 締め付けOKで緩め無効

- 締め付けNOKで緩め無効

- 締め付け無効化

- 最大連続 NOK

- シーケンス完了でツールをロック

信号：

- 20001 - 保留中のイベント確認ロック

- 20002 - ロック締め付け

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20013 - WorkTask ロック締め付け

- 20014 - WorkTask ロック緩め

- 20015 - バッチ完了lロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20022 - 締め付けOKで緩め無効

- 20023 - NG締め付けが多すぎるロック

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20034 - 代替識別子によりツールがロックされました

SoftPLCでの名前 ：MASTER_UNLOCK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE