# IT: apretar/aflojar impulso hasta par

Herramientas
IXB

Las etapas de Impulso solo son válidas para herramientas IPB-P

Apretar impulso hasta par

Esta etapa genera impulsos de apriete en la dirección hacia adelante hasta que se alcanza el objetivo de par.

Aflojar impulso hasta par

Esta etapa genera impulsos de apriete en la dirección hacia atrás hasta que el par está por debajo del par objetivo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Objetivo de par: Ts | El intervalo de par debe ir de 0 hasta el par máximo de la herramienta.
Energía de impulso: Pe | La energía de impulso se utiliza para controlar la cantidad de energía/corriente en cada impulso. El rango de energía de impulso debe ir del 10 % al 100 %. Valor predeterminado: 100 %.
Velocidad automática | Activado: La herramienta funcionará a velocidad de energía de impulso tanto cuando esté pulsando como cuando no lo esté haciendo. La velocidad de energía de impulso se utilizará en todo la etapa. Off: La herramienta funcionará a la velocidad introducida cuando no esté pulsando y a la velocidad de energía de impulso cuando esté pulsando. Se utilizan distintas velocidades en esta etapa.