# Aufheben

Die Aufhebungskonfiguration wird aktiviert, wenn für einen Auslöser ein boolesches Eingangs-/Ausgangsereignissignal ausgewählt und für eine Aktion immer aktiviert wurde.

Aufhebungseinstellungen
Einstellung | Gilt für | Beschreibung
--- | --- | ---
Zeit | Startknopf Maßnahme | Der Benutzer kann die Zeit (in Sekunden) einstellen, wobei der Mindestwert größer als 0 und der Höchstwert kleiner oder gleich 60 sein muss.
Startknopf | Der Auslöser wird nach der festgelegten Zeit aufgehoben.
Maßnahme | Die Aktion wird nach der festgelegten Zeit aufgehoben.
Bis zur nächsten Verschraubung | Startknopf Maßnahme | Der Auslöser bzw. die Aktion wird zurückgesetzt, wenn in der virtuellen Station der Regel das Signal Ergebnisse auf Null stellen - 39 ausgegeben wird.
Startknopf | Der Auslöser wird nach erfolgtem Eingang des Signals aufgehoben.
Maßnahme | Die Aktion wird nach erfolgtem Eingang des Signals aufgehoben.
Definiertes Signal | Startknopf Maßnahme | Der Auslöser bzw. die Aktion wird zurückgesetzt, wenn ein benutzerdefiniertes Signal eingeht. Virtuelle Station zurücksetzen: Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Liste der verfügbaren virtuellen Stationen. Signal zurücksetzen: Wählen Sie aus dem System das boolesche E/A-Signal aus. Je nachdem, welches Rückstellungssignal ausgewählt wurde, sind die folgenden Szenarien möglich: Ereignissignal: Wenn als Rückstellungssignal das Ereignissignal ausgewählt wird, erfolgt die Rückstellung, sobald das Ereignis eintritt. Zustandssignal: Wenn als Rückstellungssignal das Zustandssignal ausgewählt wird, können ergänzende Einstellungen konfiguriert werden. Um zu konfigurieren, bei welchem Zustand die Rückstellung erfolgt, gehen Sie auf Betrieb und wählen Sie in Bezug auf den Zustand des Signals Gleich oder Ungleich aus, was Wahr oder Falsch entspricht.
Startknopf | Der Auslöser wird nach erfolgtem Eingang des Rückstellungssignals aufgehoben.
Maßnahme | Die Aktion wird nach erfolgtem Eingang des Rückstellungssignals aufgehoben.
Regelzustand | Maßnahme | Wenn die auslösende Bedingung erfüllt ist, gibt die Aktion den benutzerdefinierten Ausgangswert aus.