# Einschraubphase beendet

Der Wert bei beendeter Einschraubstufe legt fest, ob die Schraube eng anliegt oder nicht. Er beendet die Einschraubstufe, sodass in die Anzugsstufe übergegangen werden kann.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Einschraubphase beendet | Gibt die Kontrolle nach erreichtem Fügepunkt vor. Bei Drehmoment: Gibt den Drehmomentwert für die beendete Einschraubstufe vor. | Bei Drehmoment
<At torque> | Bestimmt den Drehmomentwert für erreichten Fügepunkt und beendete Einschraubstufe. Der Wert bei beendeter Einschraubstufe muss bei mehrstufigen Strategien kleiner als das erste Drehmoment bzw. bei der TurboTight Strategie kleiner als das Sollmoment sein. |