# Configurer un gestionnaire de licences

Le gestionnaire de licences Atlas Copco est connecté à un coffret et les réglages du protocole sont activés sur le coffret depuis l'onglet Connexions serveur dans le menu Réglages.

Champ | Description
--- | ---
Marche/Arrêt | Activation/désactivation de la communication avec le gestionnaire de licences Atlas Copco
Hôte serveur | Adresse IP du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco
Port serveur | Port du serveur de gestionnaire de licences Atlas Copco