# TC – Calibración de par

Herramientas
QST

Esta etapa solo es compatible con herramientas con transductor múltiple.

La etapa Calibración de par opera la herramienta con la velocidad especificada en la dirección hacia adelante hasta que se alcanza el objetivo de par.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo | Debe ser > 0
Velocidad | Debe ser > 0 Predeterminado: 60 rpm.
Transductor | Par o Par 2. Predeterminado: Par. Configurado como Par 2 para calibrar el transductor frontal.
Freno adaptador (válido solo para Power Focus 6000 Synchronized tightening, Power Focus 8 Synchronized tightening y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.