# Boîte à outils pour le serrage synchronisé

## Contrôleurs

Il existe deux types de contrôleurs :

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

Un maximum de 63 contrôleurs Sync Member peuvent être ajoutés à la configuration de la disposition du matériel. Le contrôleur Sync Reference est toujours le premier, les contrôleurs Sync Member et les outils doivent être ajoutés après cela.

## Boîte à outils

La Boîte à outils contient les deux types de contrôleurs et tous les outils compatibles. Un menu déroulant permet de filtrer des types d'outils spécifiques.

Seuls les outils pris en charge, présentés dans le tableau ci-dessous, peuvent être ajoutés à la Configuration de la disposition du matériel à partir de la Boîte à outils. Les outils non pris en charge connectés à un contrôleur serrage synchronisé s’afficheront avec une icône Outil non pris en charge dans la Configuration de la disposition du matériel. Ces outils seront affichés dans ToolsTalk 2 dans leur position actuelle dans la configuration serrage synchronisé et cette position ne peut pas être modifiée dans l'espace de travail Configuration de la disposition du matériel. Si l'outil non pris en charge est supprimé de cet espace de travail, l'utilisateur peut Transférer la configuration vers le contrôleur pour ajouter l'outil avant de poursuivre la Configuration de la disposition du matériel

Les outils peuvent être uniquement ajoutés à un contrôleur qui n'a pas encore d'outil connecté.

Famille d’outils | Modèles compatibles
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Tout