# Rapports de résultats

Les rapports de résultats permettent d'extraire des valeurs spécifiques du producteur sélectionné à partir du résultat. Les rapports de résultats font partie d'une étape mais doivent être liés au dispositif de surveillance / restriction à partir desquels ils lisent les valeurs. Seuls les dispositifs de surveillance ou les restrictions situés dans la même étape que le rapport de résultats peuvent être sélectionnés. Un rapport de résultats est ajouté à une étape par glisser-déposer (de la même manière que les dispositifs de surveillance ou les restrictions). Chaque rapport de résultats est responsable du signalement d'une valeur de résultat spécifique, par exemple, Angle d'approche, Couple final, Couple d’autofreinage.

Il est possible de lier un rapport de résultats à :

- des dispositifs de surveillance de programmes

- des dispositifs de surveillance des étapes

- des restrictions d'étapes

Chaque rapport de résultats définit un type de valeur finale :

- Angle final

- Couple final

- Couple de traînée

- Couple d’autotaraudage

- Actuel

- Angle d'approche

- Nombre d'impulsions

## Paramètres généraux

Paramètre | Description
--- | ---
Producteur | Spécifie le dispositif de surveillance/restriction qui produit la valeur.
Valeur | Spécifie la valeur à afficher du producteur sélectionné.

Limites :

- Il est uniquement possible d'ajouter un rapporteur de résultats sur un dispositif de surveillance / restriction appartenant à une étape du chemin principal ou à un dispositif de surveillance / restriction de programme.

- Il peut y avoir plusieurs rapports sur une même étape s'ils sont de type différent.

- Il peut y avoir un rapport de résultats de type angle final sur chaque étape et programme de surveillance de l'angle, par exemple.

- Pour les dispositifs de surveillance / restriction qui ont plus d'une valeur de résultat, il est possible d'ajouter plus d'un rapport de résultats si les rapports de résultats sont de types différents.

- Il ne peut y avoir plusieurs rapports de résultats du même type sur une étape ou sur un dispositif de surveillance / restriction de programme.

- Il n'y a qu'un seul résultat rapporté pour chaque type de valeur finale possible.

Règles :

- Le numéro interne d'un élément de résultat doit être le même que celui du rapport de résultats correspondant.

- Le numéro interne d'un résultat de dispositif de surveillance / restriction doit être le même que celui du dispositif de surveillance / restriction dans la configuration.

- Les résultats des étapes doivent être ordonnés selon l'ordre d'exécution. La première étape exécutée doit être la première.

Valeurs possibles signalées par un rapport de résultats si elles sont présentes dans le dispositif de surveillance/restriction/étape :

- La valeur mesurée des dispositifs de surveillance/restrictions (virgule flottante ou nombre entier)

- Les limites hautes et basses des dispositifs de surveillance/restrictions

- État

- Couple de déclenchement et angle de déclenchement

- Angle cible et couple cible (provenant de l’étape)

Valeurs possible de l’état :

- Faible

- OK

- Haut

- Autre

- Non défini

Les valeurs cibles n'appartiennent à aucun dispositif de surveillance d'étape, donc les valeurs cibles sont tirées de l'étape à laquelle le dispositif de surveillance appartient.