# Phase d'approche

Partie du serrage qui consiste à introduire la vis dans le filetage juste avant que la tête de la vis ne touche la surface sous-jacente et que le point d'ajustement soit atteint. Le couple requis pendant la phase d'approche n'engendre aucune force de serrage.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Vitesse d'approche | Définition de la vitesse de l'outil pendant l'étape d'approche. | Vitesse maxi. de l'outil

Dans cette section

- Autotaraudage
- Limites de couple d'approche
- Limites d'angle d'approche
- Couple de traînée
- Approche terminée