# Einzelne Steuerung ohne Notaus-Schalter

Anschluss: Phoenix, 6-polige Leisten, Abstand 3,5 mm

WARNUNG

Fernstart-Schalter muss bei dieser Konfiguration auf OFF (Aus) geschaltet werden.

Es gilt folgende PIN-Konfiguration:
Pin | Verwendung |
--- | --- | ---
1 | Nicht verwenden | Anschlüsse ohne Nothalt
2 | Nicht verwenden
3 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 3 und Pin 4 an.
4 | Siehe Pin 3.
5 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 5 und Pin 6 an.
6 | Siehe Pin 5.
7 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 7 und Pin 8 an.
8 | Siehe Pin 7.
9 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 9 und Pin 10 an.
10 | Siehe Pin 9.