# Impostare la direzione CCW: 10132

Impostare la direzione CCW è un segnale di ingresso che forza l'utensile SR21/SL in direzione antioraria.

L'utensile SR21/SL viene forzato in senso antiorario solo se, dopo il collegamento al regolatore, il segnale è impostato come "alto".
Questa operazione è essenziale anche se il segnale è impostato come "alto" prima del collegamento dell'utensile SR21/SL al controller.

Se l'utensile funziona in senso orario, il segnale cambierà la direzione in senso antiorario.
Se l'utensile gira in senso antiorario, la direzione non cambierà.

Imposta direzione senso antiorario sovrascrive il segnale d'ingresso Commuta senso orario/antiorario per l'esecuzione successiva.

Se il segnale è impostato su "basso", l'utensile cambierà la direzione in senso orario.

Quando l'utensile è impostato in senso antiorario, il LED arancione di direzione sull'utensile si accende.

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE