# Rh – Rehit

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje moment. Ak nameraný moment prekročí Detekčný uťahovací moment, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu.

Stupeň Obmedzenie rehitu je možné pridať len k prvému stupňu viacstupňového programu uťahovania. Po pridaní obmedzenia rehitu k prvému stupňu sa stupeň nesmie dať presunúť na inú pozíciu v rámci programu uťahovania. Obmedzenie rehitu sa musí vymazať z prvého stupňa, aby sa presunulo na inú pozíciu v programe uťahovania.

Parameter | Popis
--- | ---
Detekčný uťahovací moment | Ak nameraný moment prekročí Detekčný uťahovací moment, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu. Musí byť väčší ako nula.
Uhlové okno | Uhlové okno sa meria od začiatku stupňa. Ak nie je nastavené žiadne uhlové okno, obmedzenie je aktívne počas celého stupňa.