# Ultimo ciclo senza risultato: 200

Impostare questo segnale dopo un serraggio considerato come una corsa libera.

Nome in SoftPLC: LAST_CYCLE_NO_RESULT

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE