# DI – Kör till digital ingång

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Detta steg kör verktyget i den riktning som anges av parametern Riktning, tills den ingång som angetts av Digital ingång blir för hög eller för låg, beroende på värdet för Stoppförhållande.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Riktning | Framåt eller bakåt
Digital ingång | En av följande lokala digitala ingångar på styrenheten kan väljas: Lokal DI 1 Lokal DI 2 Lokal DI 3 Lokal DI 4
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.
Stoppförhållande | Fallande kant: Steget körs till en fallande kant detekteras efter stegstarten. Stigande kant: Steget körs till en stigande kant detekteras efter stegstarten. Någon kan: Steget körs till en fallande eller en stigande kant detekteras efter stegstarten. Lågt: Steget körs tills ett lågt värde detekteras. Högt: Steget körs tills ett högt värde detekteras.
Varvtal (rpm) | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Tillgängligt om Hastighetsramptypen är Manuell. Standard: 500 rpm/s.

## Mikrovideo

DI – Kör till digital ingång