# Verktygsdiagnos

Under Diagnos kan du köra:

- Sensorspårning

- Diagnostester

## Sensorspårning

Om du ska utföra diagnos på ett verktyg, vinkel- eller momentsensor kan du starta en sensorspårningssession på menyn Verktyg. En sensorspårningssession har ett timeoutvärde på 20 minuter. En varning visas 5 minuter innan timeout och det går sedan att utöka sessionen eller stoppa den.

Sensorspårning kan bara göras för kabelanslutna verktyg.

Det går bara att starta en sensorspårningssession för varje verktyg och styrenhet åt gången.

Starta en sensorspårningssession

1. I fönstret HEM väljer du Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och Sensorspårning under Diagnos.

3. På Starta sensorspårning.

4. Verktygsvinkel, moment och varvtal visas.

Information om sensorspårning
Verktygsvinkel | Hur mycket verktyget har vridits sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.
Moment | Avläst värde: momentets momentanvärde. Toppvärde: högsta uppmätta momentvärde sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.
Varvtal | Avläst värde: varvtalets momentanvärde. Toppvärde: högsta uppmätta varvtal sedan sensorspårningssessionen startade, eller sedan sista återställning.

## Diagnostester

Du kan ta reda på om ett verktyg fungerar korrekt genom att köra diagnos på verktyget. Vilken typ av test som kan köras beror på anslutet verktyg. Tre olika typer av tester kan köras:

- Automatiskt produktionstest: Ingen åtgärd krävs från användaren.

- Manuella tester utan kvittering: Användaren måste utföra vissa uppgifter under testet.

- Manuella tester med kvittering: Användaren måste övervaka och ge synpunkter på verktygets beteende.

Det går bara att starta ett diagnostest för varje enskild styrenhet åt gången.

När diagnostestet startas låses sessionen för andra klienter. En diagnostestsession har ett timeoutvärde på 20 minuter. En varning visas 5 minuter innan timeout och det går sedan att utöka sessionen eller stoppa den.

Information om diagnostest
Automatiskt produktionstest | Manuellt test utan kvittering | Manuellt test med kvittering
--- | --- | ---
Shuntkontroll av momentgivare Shuntkontroll av sekundär momentgivare | Startknapp/Tryckreglage Säkerhetsavtryckare Reverseringsring/omkopplare eller knapp Tryck-start Funktionsknapp | Högtalare/Buzzer Lysdioder

Starta en diagnostestsession

1. I fönstret HEM väljer du Verktyg.

2. Välj Kabelverktyg och Diagnostester under Diagnos.

3. Starta Diagnostester.

4. Välj det test som du vill köra.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

   Alla tester visar resultat i grönt eller rött.

   Diagnostestet gör timeout om ingen åtgärd görs inom 20 sekunder.

6. Ett diagnostestresultat visas när en testsession har slutförts.

   Om du lämnar diagnostestsidan kommer resultatet att försvinna!

7. Om du vill exportera ett testresultat trycker du på Export -knappen.