# 다중 트랜스듀서 구성

QST 및 IxB 공구에만 이용 가능합니다.

공구 유형과 트랜스듀서 수에 따라 조임에서 토크 및 각도 트랜스듀서를 어떻게 사용할지 설정할 수 있습니다. 트랜스듀서가 제어 또는 모니터링하도록 구성할 수 있습니다.

다중 트랜스듀서
매개변수 | 설명
--- | ---
제어 토크 트랜스듀서 | 토크 트랜스듀서를 조임에 사용하도록 설정합니다. 사용 가능한 설정: 자동: QST 공구의 경우 기본적으로 토크가 사용됩니다. IxB 공구의 경우 기본적으로 토크 2가 사용됩니다. IxB 공구 유형에 대해 토크 2를 사용할 수 없는 경우 토크가 사용됩니다. 토크 토크 2
제어 각도 트랜스듀서 | 각도 트랜스듀서를 조임에 사용하도록 설정합니다. 사용 가능한 설정: 자동: QST 공구의 경우 기본적으로 모터 각도가 사용됩니다. 모터 각도 각도 각도 2

세부 정보를 선택하여 더 많은 설정이 있는 하위 메뉴를 엽니다.

토크 모니터링 및 보고
매개변수 | 설명
--- | ---
모니터링 토크 값 보고 | 설정된 경우 최종 토크 값은 제어와 모니터링 트랜스듀서 모두에서 양쪽에 대한 상태 평가(OK/높음/낮음)를 포함하여 보고됩니다.
토크를 보고하는 중복 오류 | 제어 트랜스듀서에서 측정된 최종 토크가 모니터링 트랜스듀서에서 측정된 값과 다르면 중복 오류가 보고됩니다.
중복 오류 발생 시 공구 잠금 | 중복 오류가 감지되면 공구를 잠급니다.

토크 트랜스듀서 기타 설정
매개변수 | 설명
--- | ---
듀얼 토크 필요 | 설정된 경우 연결된 공구는 조임을 실행하려면 반드시 이중 토크 트랜스듀서(비활성화되지 않음)를 갖추어야 합니다.
추적 중인 모니터링 토크 | 설정된 경우 모니터링 토크 트랜스듀서의 값이 추적에 포함됩니다.

이중 토크 제한
매개변수 | 설명
--- | ---
이중 토크 제한 사용 | 설정된 경우 이중 토크 트랜스듀서 제한이 활성화됩니다.
최대 토크 차이 | 이중 토크 차이 제한에 대한 한계 값입니다.

각도 모니터링 및 보고
매개변수 | 설명
--- | ---
모니터링 각도 값 보고 | 설정된 경우 최종 각도 값은 제어와 모니터링 트랜스듀서 모두에서 양쪽에 대한 상태 평가(OK/높음/낮음)를 포함하여 보고됩니다.
각도를 보고하는 중복 오류 | 제어 트랜스듀서에서 측정된 최종 각도가 모니터링 트랜스듀서에서 측정된 값과 다르면 중복 오류가 보고됩니다.
중복 오류 발생 시 공구 잠금 | 중복 오류가 감지되면 공구를 잠급니다.

각도 트랜스듀서 기타 설정
매개변수 | 설명
--- | ---
듀얼 각도 필요 | 설정된 경우 연결된 공구는 조임을 실행하려면 반드시 이중 각도 트랜스듀서(비활성화되지 않음)를 갖추어야 합니다.
추적 중인 모니터링 각도 | 설정된 경우 모니터링 각도 트랜스듀서의 값이 추적에 포함됩니다.

이중 각도 제한
매개변수 | 설명
--- | ---
이중 각도 제한 사용 | 설정된 경우 이중 각도 트랜스듀서 제한이 활성화됩니다.
최대 각도 차이 | 이중 각도 차이 제한에 대한 한계 값입니다.