# 동기화 조임

적은 반응 조임 전략 및 컨트롤러 전반의 기능과 같은 컨트롤러 기능들은 기능 관리 시스템(FMS)을 통해 배포된 라이선스가 필요합니다. 특정 라이선스 없이 기능의 구성이 가능하지만, 이러한 기능들을 할당하고 사용하려면 올바른 라이선스를 컨트롤러에 설치해야 합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 라이선스(FMS)를 참조하십시오.

동기화 조임은 TalsTalk2를 통해서만 구성할 수 있습니다.

동기화된 조임으로 여러 대의 Power Focus 6000 컨트롤러를 연결하고 동기화된 조임을 실행할 수 있습니다. 구성의 첫 번째 컨트롤러는 Sync 참조라고 하며 모든 조임 및 데이터 보고를 처리합니다. 최대 5대의 추가 Power Focus 6000 컨트롤러 Power Focus 6000 데이지 체인 케이블(동기화 조임 설정(하드웨어) 참조)을 통해 Sync 참조에 연결되며, 이제 이러한 것들을 Sync 멤버라고 부릅니다. Sync 멤버의 유일한 기능은 공구를 핸들링하는 것입니다.

## Sync 참조

Sync 참조 컨트롤러는 시스템의 브레인에 해당됩니다. 이 컨트롤러는 조임 설정과 모든 데이터 보고를 취급합니다. 또한 전체 시스템의 구성과 ToolsTalk 및 ToolsNet에 대한 연결도 처리합니다. 모든 부속품과 필드버스는 동기화 참조에 직접 연결됩니다.

## Sync 멤버

Sync 멤버 컨트롤러는 별도의 기능 없이 드라이브로서 작동합니다. IT 부품은 실행되고 있지 않으며 외부 부속품 또는 프로토콜을 Sync 멤버에 연결할 수 없습니다. 각 Sync 멤버는 할당된 채널 번호를 갖습니다. (2-64) 채널 번호는 ToolsTalk 2의 하드웨어 레이아웃 구성 내에서 공구와 드라이브를 식별하고 Sync 모드의 조임에 포함될 것을 선택하고 결과 보고를 수행하는 작업에 사용됩니다. 또한 채널 번호는 오류 이벤트를 통한 고장 부품의 식별에 사용됩니다.

## 조임

다중 단계 조임 프로그램만 실행할 수 있습니다. 각 공구 간 조임을 동기화하기 위해, 동기화 포인트가 사용됩니다. 이러한 포인트에서 공구들은 조임 프로그램의 다음 단계를 계속하기 전에 서로를 기다립니다. 조임 프로그램은 최대 25 단계까지 포함할 수 있습니다. (동기화 포인트 제외) 수리중 또는 종료된 경로는 허용되지 않습니다. 조임 프로그램의 할당은 Tools Talk2를 통해서만 가능합니다. 컨트롤러는 조임 프로그램을 할당할 수 있는 어떤 기능도 제공하지 않습니다.

## 라이선스

Synchronized tightening is an FMS feature. Sync 참조만 라이센스가 필요하며 모든 Power Focus 6000 컨트롤러를 추가 라이센스 없이도 Sync 멤버로 변경할 수 있습니다. Sync 참조 라이센스는 애드온 FMS 컨트롤러 기능입니다.

Sync 참조 라이센스가 제거되면 동기화 조임 모드에서 조임을 수행할 수 없습니다. 라이선스 서버에 대한 연결이 끊긴 경우, 라이센스는 48시간 동안 작동이 계속됩니다. 컨트롤러는 매 시간 유효한 Sync 참조 라이센스를 점검합니다.

관련 정보

- 동기화 조임 설정하기 (하드웨어)

이 섹션에서

- 동기화 조임을 위한 사용자 인터페이스
- 동기화 조임 구성하기
- 동기화 조임 설정하기 (하드웨어)
- 동기화 조임
- 동기화 조임 결과 보기
- 동기화 조임 신호
- 동기화 조임용 공구 상자
- Synchronized Tightening CAN Accessories