# IT - Impulsion Serrer au couple / Desserrer au couple

Outils
IXB

Les étapes Impulsion ne sont valables que pour les outils IPB-P.

Impulsion Serrer au couple

Cette étape génère des impulsions de serrage en sens avant jusqu’à ce que le couple cible soit atteint.

Impulsion Desserrer au couple

Cette étape génère des impulsions de serrage en sens arrière jusqu’à ce que le couple soit inférieur au couple cible.

Paramètre | Description
--- | ---
Cible de couple - Ts | Cible de couple doit être comprise entre 0 et le couple maximum de l’outil.
Énergie d'impulsion - Pe | Énergie d'impulsion sert à contrôler la quantité d’énergie / de courant de chaque impulsion. Énergie d'impulsion doit être comprise entre 10 % et 100 %. Valeur par défaut : 100 %.
Vitesse auto | Marche : L'outil fonctionnera à la vitesse de l'énergie d'impulsion aussi bien en mode à impulsions qu'en mode continu. La vitesse de l'énergie d'impulsion sera utilisée tout au long de l'étape. Arrêt : L'outil fonctionnera à la vitesse saisie lorsqu'il n'est pas en mode à impulsions et à la vitesse d'énergie d'impulsion lorsqu'il est en mode à impulsions. Différentes vitesses seront utilisées au cours de l'étape.