# Tvinga digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik tvingas till ett önskat tillstånd. Signallinjerna öppnas i diagnosmodulen. Från användargränssnittet kan både in- och utsignaler tvingas till stabila tillstånd. Användargränssnittet är antingen webb-GUI eller styrenhetens GUI

Vita signaler tvingas, styrenheten fungerar normalt. När du lämnar diagnosläget och tvångsläget ställs alla signaler in på styrenhetens aktuella drifttillstånd. Detta kan leda till en förändring-av-tillstånd för digitala utgångar, vilket kan skapa oönskade åtgärder.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Insättningspunkt för tvingad utsignal
G | Insättningspunkt för tvingad insignal