# 前端配置

配置工具以使用正确的前端附件。

1. 转到主菜单中的工具，然后选择电缆工具 > 前端配置。

2. 选择前端类型。

   如果选择了开放端，可以设置下列参数：

   使用齿轮前端附件 (GFA)（开放端或封闭端）前，务必确保工具头和工具本体正确组装和配置。否则可能损坏头部机械止动件（开放端类型在错误方向运行时风险尤甚）。

   设置 | 描述
   --- | ---
   反转旋转方向 | 指示旋转方向。 是：已反转 否：未反转（默认）
   拧紧方向 | 顺时针：默认 拧紧方向设置为顺时针。 逆时针 拧紧方向设置为逆时针。
   定位限值 | 手动 设置扭矩定位限值。 自动：默认 扭矩定位限值自动设置为最大扭矩的 2%，但至少为 2 Nm。

3. 选择应用以设置配置。工具将重启。

## 执行开放端调整。

对于配置了开放端齿轮前附件 (GFA) 的工具，开放端调整功能可用。该功能计算工具和延长件组合的真实传动比，并将其保存到工具中。调谐大约需要执行 2 分钟。

开放端调整完成后，必须在连接了开放端延长件的情况下校准工具。

1. 选择执行，然后按工具上的触发器。

2. 按照屏幕提示操作并按下工具触发器，直至完成开放端调整。

   - 如果开放端调整成功，将显示一个 OK 事件。

   - 如果开放端调整不成功，或者工具触发器在调整还未完成之前已被松开，则将会显示一个 NOK 事件。