# 目标扭矩限值

通过设置 Target torque limits （目标扭矩限值），如果某次拧紧的扭矩结果超出指定的扭矩限值，则可以废弃该拧紧。扭矩设置过高可能会导致螺钉因传递屈服点而变形，甚至折断，或者导致螺纹脱扣。扭矩不足会导致夹紧力不足以承受连接件的设计所能承受的力。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
扭矩限值 | 如果扭矩结果超出由最小扭矩和最大扭矩所定义的范围，则拧紧操作被视为 NOK。 自动：扭矩限值会自动设置为指定的最小扭矩和扭矩最大值的默认值。 手动：允许手动设置扭矩限值。 | 自动
最小扭矩 | 达到扭矩下限时的扭矩值。如果已选定 Manual（手动），则可以输入。 | 目标扭矩的 95%
扭矩最大值 | 达到扭矩上限时的扭矩值。如果已选定 Manual（手动），则可以输入。 | 目标扭矩的 120%

参数 Measure torque at （不同条件下测量扭矩）可能具有不同的值。默认是在达到扭矩峰值时测量扭矩。下表列出了可能的参数值。

名称 | 说明
--- | ---
最大扭矩值 | 在拧紧时测量最高的扭矩值。
达到峰值角度时的值 | 在达到最高角度值时测量扭矩值。
切断时数值 | 在进入拐点步骤前测量最后的扭矩值。