# Konfiguration von Mehrfach-Messwertgebern

Nur für QST- und IxB-Werkzeuge verfügbar.

Abhängig von Werkzeugtyp und der Anzahl an Messwertgebern ist es möglich, festzulegen, wie die Drehmoment- und Winkelmesswertgeber in einer Verschraubung verwendet werden. Die Messwertgeber können so konfiguriert werden, dass sie entweder steuern oder überwachen.

Mehrfach-Messwertgeber
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Steuerungs-Drehmomentgeber | Legen Sie den Drehmomentwandler fest, der für die Verschraubung verwendet werden soll. Verfügbare Einstellungen: Auto: Für QST-Werkzeuge wird standardmäßig Drehmoment verwendet. Für IxB-Werkzeuge wird standardmäßig Drehmoment 2 verwendet. Wenn Drehmoment 2 für den IxB-Werkzeugtyp nicht verfügbar ist, wird Drehmoment verwendet. Drehmoment Drehmoment 2
Steuernder Winkelgeber | Legen Sie den Winkelgeber fest, der für die Verschraubung verwendet werden soll. Verfügbare Einstellungen: Auto: Für QST-Werkzeuge wird standardmäßig Motorwinkel verwendet. Motorwinkel Winkel Drehwinkel 2

Wählen Sie Details, um ein Untermenü mit weiteren Einstellungen zu öffnen.

Drehmoment überwachen und melden
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Überwachungs-Drehmomentwerte melden | Ist dies festgelegt, wird ein finaler Drehmomentwert sowohl vom steuernden als auch vom überwachenden Messwertgeber gemeldet, einschließlich einer Bewertung des Status für beide (i.O./Hoch/Niedrig).
Redundanzfehler beim Melden des Drehmoments | Ein Redundanzfehler wird erwartet, wenn das finale am steuernden Messwertgeber gemessene Drehmoment vom am überwachenden Messwertgeber gemessenen Wert abweicht.
Werkzeug sperren bei Redundanzfehler | Werkzeug sperren, wenn ein Redundanzfehler erkannt wird.

Drehmomentgeber verschiedene Einstellungen
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Duales Drehmoment erforderlich | Ist dies festgelegt, muss das angeschlossene Werkzeug über Dual-Drehmomentgeber (nicht deaktiviert) verfügen, um eine Verschraubung durchzuführen.
Überwachendes Drehmoment in Kurve | Ist dies festgelegt, sind die Werte vom überwachenden Drehmomentgeber in der Kurve enthalten.

Dual-Drehmoment-Beschränkungen
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Doppelte Drehmomentbeschränkung aktivieren | Wenn die doppelte Beschränkung des Drehmomentwandlers aktiv ist.
Maximale Drehmomentdifferenz | Der Grenzwert für die doppelte Drehmomentdifferenzbeschränkung.

Winkel überwachen und melden
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Überwachungs-Winkelwerte melden | Ist dies festgelegt, wird ein finaler Winkelwert sowohl vom steuernden als auch vom überwachenden Messwertgeber gemeldet, einschließlich einer Bewertung des Status für beide (i.O./Hoch/Niedrig).
Redundanzfehler beim Melden des Winkels | Ein Redundanzfehler wird erwartet, wenn der finale am steuernden Messwertgeber gemessene Winkel vom am überwachenden Messwertgeber gemessenen Wert abweicht.
Werkzeug sperren bei Redundanzfehler | Werkzeug sperren, wenn ein Redundanzfehler erkannt wird.

Winkelgeber verschiedene Einstellungen
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Doppelter Winkel erforderlich | Ist dies festgelegt, muss das angeschlossene Werkzeug über Dual-Winkelgeber (nicht deaktiviert) verfügen, um eine Verschraubung durchzuführen.
Überwachender Winkel in Kurve | Ist dies festgelegt, sind die Werte vom überwachenden Winkelgeber in der Kurve enthalten.

Dual-Winkel-Beschränkungen
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Doppelte Winkelbeschränkung aktivieren | Wenn die doppelte Beschränkung des Winkelwandlers aktiv ist.
Maximale Winkeldifferenz | Der Grenzwert für die doppelte Winkeldifferenzbeschränkung.