# Konfiguration der Synchronisierten Verschraubung

Die Konfiguration der Sync-Referenz und aller Sync-Mitglieder muss vor der Einrichtung der Hardware abgeschlossen sein.

## Konfiguration der Sync-Referenz

1. Öffnen Sie das Menü des Steuerungen und wählen Sie anschließend die Registerkarte Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierte Verschraubung Keine Sync aus

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Referenz

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Die Steuerung startet neu und wechselt zur Konfiguration der synchronisierten Verschraubung, die eine vereinfachte Version der normalen Power Focus 6000-Benutzeroberfläche ist.

## Synchronisierte Verschraubung aktivieren

Damit die synchronisierte Verschraubung funktioniert, muss sie in der Sync-Referenz aktiviert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, synchronisierte Verschraubung zu aktivieren:

1. Das E/A-Signal „Aktion aktivieren“ (10055) auf Hoch zu stellen oder

2. Gehen Sie in der Sync-Referenz zu Konfigurationen, dann zu der Registerkarte Allgemeine virtuelle Station und klicken Sie bei der betreffenden Konfiguration auf Bearbeiten. Stellen Sie dann im Feld Feste Stationen den Menüpunkt Auto-Aktivierung auf Immer.

Wurde die synchronisierte Verschraubung nicht aktiviert, wird dem Benutzer zum Einschaltzeitpunkt eine Fehlermeldung mit dem Wortlaut „Starten nicht möglich, Aktivierungssignal niedrig“ angezeigt.

## Konfiguration des Sync-Mitglieds

1. Öffnen Sie das Menü des Steuerungen und wählen Sie anschließend die Registerkarte Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierte Verschraubung Keine Sync aus

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Mitglied

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird geschlossen.

4. Stellen Sie im Feld Kanal die Kanalnummer für das Sync-Mitglied durch Auswahl der Kanalnummer ein. Wählen Sie dann den passenden Kanal für das Sync-Mitglied.

   Die Kanalnummern der Sync-Mitglieder innerhalb des gleichen Setups müssen eindeutig sein.

5. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die StepSync-Konfiguration, die nur die Kanalnummer des Sync-Mitglieds anzeigt.

## Wechsel zurück zum regulären Power Focus 6000-Modus (Synchronisierte Verschraubung verlassen)

1. Wählen Sie das Menü PF6 FlexSystem und anschließend die Registerkarte Synchronisierte Verschraubung aus.

2. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierte Verschraubung Sync-Referenz aus

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Keine Sync

   Das Fenster Synchronisierter Verschraubungs-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die reguläre Konfiguration.