# Ingångs- och lämnasignaler

Parametrarna för ingångs- och lämna-signaler är samma.

Det finns två typer av signaler: Boolean och heltal/strängtyp. För signaler av Boolean-typ, används en på/av (sann/falsk)-omkopplare. För signaler av heltal/strängtyp, används ett textfält där (I/O)-signalen eller strängen kan indikeras.

Signal | Typ | Standardvärde
--- | --- | ---
Avbrottssekvens | Booleskt | Av
Bekräfta händelser | Booleskt | Av
Aktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Rensa resultat | Booleskt | Av
Inaktivera fältbuss | Booleskt | Av
Inaktivera kommandon om öppet protokoll | Booleskt | Av
Inaktivera verktygets streckkodsläsare | Booleskt | Av
Dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Extern identifierare | Heltal | 0
Externt övervakade [1-8] | Booleskt | Av
Flash Tool Grön LED (externt protokoll) | Booleskt | Av
Generisk IO [1-10] | Heltal | 0
ID för dynamisk batchstorlek | Heltal | 0
Återställ grupp | Booleskt | Av
Återställ gruppsekvens | Booleskt | Av
Återställa bistable-relä | Booleskt | Av
Återställa för många NOK | Booleskt | Av
Välj insignal | Heltal | 0
Ställa in bistabilt relä | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på kompletter | Booleskt | Av
Lås upp verktyget på inaktivera | Booleskt | Av