# LST - Par de punto bajo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST IXB

Esta supervisión de etapa mide el par más bajo y comprueba que se encuentra entre los límites.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Límite superior | Par máximo aceptable.
Límite inferior | Par mínimo aceptable.
Tipo | Especifica la condición de inicio: Inicio de etapa: La medición empieza desde el inicio de la etapa y finaliza en el punto de desconexión. Gatillo de ángulo: La medición empieza en el ángulo de ajuste y finaliza en el punto de desconexión.
Ángulo de inicio | Disponible cuando se configura Tipo como Gatillo de ángulo.