# TCD – Drehmoment/Strom-Abweichung

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST IXB

Diese Einschränkung prüft, ob alle Strommessungen, die in den entsprechenden Drehmomentwert umgewandelt wurden, höchstens mit maximaler Abweichung vom tatsächlich mit dem Drehmomentgeber gemessenen Drehmoment entfernt sind. Die Einschränkung beginnt, wenn das Drehmoment das Auslösedrehmoment zum ersten Mal während der Stufe erreicht, und ist aktiv, bis die Stufe ihr Ziel erreicht.

Wird das Startdrehmoment nicht erreicht, wird die Überwachung mit IO gemeldet.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Startdrehmoment | Muss >= 0 sein
Maximale Abweichung | Standardeinstellung: 1, Muss > 0 sein