# イベントコード

様々なタイプのイベントを使って、ユーザーに対して、システム内の特定の状態の変化または発生を通知します。イベントごとに異なるアクションが必要です。

説明されている手順の一部は、アトラスコプコのサービス担当者のみが実行できます。

特定のイベントコードの詳細については、以下のフィルターを使用するか、検索ボックスにイベントコードの検索条件を入力してください。

イベントコード
イベントタイプ
イベント名
説明
手順
ログ/表示/Ack/Conf
次に利用可能：
グループ
検索

イベントコード | イベントタイプ | イベント名 | 説明 | 手順 | ログ/表示/Ack/Conf | 次に利用可能： | グループ
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 情報 | コントローラーが起動しました | コントローラーが起動します。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1001 | 警告 | コントローラーのシリアル番号が更新されました | IT ボードボックスのシリアル番号 (コントローラーのシリアル番号) が AUX ボードボックスのシリアル番号と異なる場合、起動時に生成されます。AUX ボードは、フィールド内で非交換可能とみなされます。シリアル番号が更新されると、コントローラーは再起動します。 | IT ボードやボックスを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラーとツール
1010 | 情報 | Tool Connected | ツールが接続されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1011 | 情報 | ツールが切断されました | ツールが切断されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1012 | 情報 | ツールがコントローラー接続を拒否しました | このイベントは、ツールがスキップゾーンに入っている場合に発生する可能性があります。 | 別のコントローラーがツールに接続されているかどうかを確認してください。 ツール設定が正しく設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | コントローラーとツール
2000 | 警告 | バッテリー低 |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2001 | 警告 | バッテリーが空です |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2002 | 警告 | ツールバッテリー正常性低 | ツールのバッテリー正常性の問題が検出されました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2004 | 警告 | ツールが希望するタイプではありません | ツールが、ツール最大トルクが異なるツールに交換されました。 | ツールの変更。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2006 | 警告 | ツールバックアップバッテリー正常性低 | ツールのバックアップバッテリーのパフォーマンスが低すぎます。 | バックアップバッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2007 | 警告 | ツールバックアップ バッテリーがないか、または破損しています | ツールバックアップ バッテリーがないか、または破損しています。 SRB および TBP ツールにのみ有効です。 | バッテリーを挿入します。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2008 | 警告 | ツールバックアップバッテリーエラー | ツールのバックアップバッテリーエラーが検出されました。 SRB および TBP ツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2009 | 警告 | バックアップバッテリー電圧低 | コントローラーのバックアップバッテリー残量がほとんど空です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2010 | エラー | ツールソフトウェアバージョンが一致していません | ツールおよびコントローラーソフトウェアのバージョンに互換性がありません。 | サービスツール - ツールソフトウェアの更新。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2012 | 警告 | ツール通信障害 | ツールとコントローラー間の通信が中断されました。 | アンテナの配置を変えてください。 | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | ツール
2013 | 警告 | 不正なリング位置 | ツール方向スイッチの位置に障害があります。 | 頻繁に発生する場合は、ツールの整備を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2014 | 警告 | ツールがオーバーヒート | ツールがオーバーヒートしました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2015 | エラー | ツール温度センサーエラー | SRB、TBP、およびIxBツールのみ。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2016 | 警告 | ツールパルスユニット過熱 | パルスユニット過熱ツールはロックされていませんが、パルスユニットの温度がしきい値を超えている間は、ツールが開始されるたびに警告が表示されます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2019 | 警告 | ツールがモーターを起動できませんでした | ツールモーターの障害。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2020 | 警告 | ツールのモーター調節が必要 | ツールのモーター調節が必要です。 | モーター調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2021 | 警告 | モーター調整に失敗しました | モーター調整に失敗しました。 | モーター調整を完了するか、ツールの保守を行います。 | ログ | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2022 | 情報 | モーター調整完了 | モーター調節が完了しました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2023 | 警告 | ツールにオープンエンドの調整が必要 | ツールにオープンエンドの調整が必要です。 | オープンエンドの調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2024 | 警告 | オープンエンドの調整に失敗しました | オープンエンドの調整に失敗しました。 | オープンエンドの調整を複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2025 | 情報 | オープンエンドの調整に成功しました | オープンエンドの調整に成功しました。 |  | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2026 | 警告 | オープンエンドの位置で失敗しました | オープンエンドの位置決めで失敗しました。 | もう一度ツールトリガーを押し、位置決めが完了するのを待ちます。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2027 | 警告 | ツールの温度が高いため使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるツールのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2030 | エラー | ツールメモリ障害：ツールの変更 | ツールメモリが破損しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2031 | エラー | ツールアクセサリメモリが破損しています | ツールアクセサリメモリが破損しています。 | ツールアクセサリの整備を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2040 | エラー | システムチェック失敗 |  |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2041 | エラー | トルクトランスデューサーエラー | 校正エラー時またはツールが変換器エラーをレポートした場合に生成されます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2042 | エラー | 角度トランスデューサーエラー |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2043 | エラー | ツール接地故障エラー |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2044 | 情報 | ツールサービス間隔が過ぎています | ツールの保守が必要であることを示します。設定した締め付けの回数を超えたときにトリガーされます。 | ツールの整備を実施します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2045 | 警告 | ツール校正データが無効です | 校正データの検証に失敗した場合。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2046 | 情報 | ツール：次の校正日が過ぎています | ツールの較正が必要であることを示します。校正アラームが設定で有効にされており、現在時刻が次の校正日を過ぎている際にトリガーされます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2048 | 情報 | QA デバイスでツール校正値が更新されました | ツールの校正は、QAデバイスによる校正が実行されたときに更新されています |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2050 | エラー | ツールパラメータファイルはサポートされていません | 必要なツールパラメータがありません。 | ツールパラメータを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2060 | 情報 | 予期しないトリガー動作 | アクセサリが接続されている場合にツールの起動を行わないために使用されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2071 | エラー | ツールメモリが破損しています | ツールの記述子が破損しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2072 | 情報 | 不明なデバイスが接続されています |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2073 | 警告 | ツールトリガーの監督失敗 | HW チャンネル障害です。ツールトリガーのハードウェアとソフトウェアが一致しません。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2074 | 警告 | ツールインジケーターボード故障 | ツールインジケーターボード故障です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2075 | 警告 | ツールファン電圧障害 | ツールファン電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2076 | 警告 | ツールアクセサリバス電圧障害 | ツールアクセサリバス電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2077 | 警告 | ツールトリガーセンサエラー | ツールトリガーセンサエラーです。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2078 | 情報 | ツール締め付けプログラムが更新されました | 締め付けプログラム更新のために、ツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2079 | エラー | ツールケーブルがサポートされていません | ツールケーブルが破損しています。ケーブル内のチップは応答していないか、破損しています。 | ケーブルを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2080 | エラー | ツールバッテリー障害 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。バッテリー障害。 | アトラスコプコのサービス担当者に連絡し、アトラスコプコにバッテリーを送り返します (再利用しないでください！) 。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2081 | エラー | ツール電流制限に達しました | 電流制限値に達したため、ドライブが無効になっています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2082 | エラー | ツール電流測定エラー | 電流測定エラー電流の測定結果が信頼できません。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2083 | エラー | ツール内部エラー | さまざまな内部ハードウェアエラー。 STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2084 | エラー | ツール内部ソフトウェアエラー | さまざまな内部ソフトウェアエラー STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2085 | エラー | ツール RBU エラー | RBU エラーがツールソフトウェアによって検出されました。 | RBU が正しくインストールされているか確認してください。それでもエラーが発生する場合、ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2086 | エラー | ツール停止 | ツールモーターが停止しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2087 | 警告 | ツールモーター電流高 | ツールのモータの電流限度を超えており、ツールがロックされています。ツールはフェールセーフモードに入ります。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2088 | 警告 | ツールバッテリー電流高 | ツールバッテリー電流が高過ぎます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2089 | 警告 | ツールドライブ電圧低 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧下限値を下回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2090 | 警告 | ツールドライブ電圧高 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧上限値を上回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2091 | 警告 | ツールメインボードエラー | ツールメインボード内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2092 | 警告 | ツールパワーモジュールエラー | ツールパワーモジュール内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2093 | 警告 | パルスユニットオイルレベル低 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが低いです。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2094 | 警告 | パルスユニットオイルレベル空 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが必要な動作レベル以下です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2095 | 警告 | ツールバッテリーの通信が失われました | ツールがバッテリーとの通信を失いました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーが正しく挿入されていることを確認します。または、バッテリーを交換します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2096 | エラー | ツールバッテリーのソフトウェアバージョンが一致しません | ツールバッテリーソフトウェアは、ツールソフトウェアと互換性がありません。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ソフトウェアを更新してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2100 | 情報 | STwrench smartHEAD が削除されました | STwrench smartHEAD が削除されました。 | smartHEADを再接続し、レンチを再起動します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2101 | 警告 | ロック時のレンチ締め | ツールのステータスがコントローラーによってロックされているときに、レンチによる締め付けが実行されました。 | コントローラーのツールステータスがロック解除されるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2120 | 警告 | 開始できません: ツールにアクティブなトルクトランスデューサーがありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2121 | 警告 | 接続されたツールではトランスデューサーが無効になっています |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2122 | 警告 | 開始できません: ツールに必要なトルクトランスデューサーがありません |  | 複数トルク トランスデューサーを備えたツールに変更するか、ツール構成の「デュアルトルクが必要」の設定を更新してください。 | ログ ディスプレイ | Flex IxB | ツール
2123 | 警告 | 開始できません: ツールに必要な角度トランスデューサーがありません |  | 複数トルク トランスデューサーを備えたツールに変更するか、ツール構成の「デュアルトルクが必要」の設定を更新してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2125 | エラー | トランスデューサー 2 のトルクトランスデューサーエラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2127 | エラー | ツールトルクトランスデューサー校正エラー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2129 | エラー | メイントルクトランスデューサー：シャントテストに失敗しました | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け XB | ツール
2131 | エラー | メイントルクトランスデューサー：ゼロオフセット補正に失敗しました | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | 締め付けは工具のトルクを確実にゼロにして開始してください。ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2133 | エラー | ツールトルクトランスデューサーハードウェアエラー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2135 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: A/D コンバーターのオーバーフロー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2136 | エラー | トランスデューサー 2 でのツールトルク トランスデューサー校正エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2137 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2 でシャントテストに失敗しました | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2138 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2でゼロオフセット補正に失敗しました | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 締め付けは工具のトルクを確実にゼロにして開始してください。ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2139 | エラー | トランスデューサー 2 でのツールトルク トランスデューサー ハードウェアエラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2140 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2 での A/D コンバーターのオーバーフロー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2142 | エラー | トルク トランスデューサーの冗長エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 冗長エラーのリセット | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ツール管理 | ツール
2143 | エラー | 角度トランスデューサーの冗長エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 冗長エラーのリセット | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ツール管理 | ツール
2202 | エラー | ツールHMI過電流が発生しました | ツール HMI 過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。ツール HMI を交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2203 | エラー | ツールフロントライトの過電流が発生しました | ツールフロントライトの過電流が検出されました | ツールの保守を行ってください。ツールフロントライトを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2204 | エラー | アクセサリバスの過電流が発生しました | アクセサリバスの過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。アクセサリバスを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2207 | エラー | バイブレーター過電流が発生しました | バイブレーターの過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。バイブレーターを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2208 | 警告 | システムCPUの温度高 | システムCPUの温度高。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB | ツール
2209 | エラー | システムCPUの温度がクリティカル | システムCPUの温度がクリティカルです。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB XB | ツール
2210 | エラー | 対応していない電源が接続されています。締め付けは許可されません | ツールに接続されているバッテリーの電圧が低すぎます。 | より高い電圧のバッテリーをツールに取り付けます。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2217 | 情報 | バックアップバッテリーで作動しています | バックアップバッテリーで作動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2218 | 情報 | バッテリー接続済み | バッテリーが接続されているか、コントローラー/ツールが起動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2219 | 情報 | 電源：不明 | 不明な電源が接続されているか、コントローラー/ツールが不明な電源で起動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2220 | エラー | ツールファン障害 | IPB-P に適用されます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2221 | 警告 | バッテリーが過熱しています | バッテリー温度が高すぎます。 | バッテリーを交換し、過熱したバッテリーを冷まします。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2222 | 警告 | バッテリーの温度が高いため、使用が制限されています | バッテリー温度が高すぎます。 | バッテリーを交換し、過熱したバッテリーを冷まします。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2223 | エラー | フロント LED は使用できません | ツールの起動時に正面の LED が検出されない場合、このイベントがトリガーされます。 | フロントライトまたはフロントライトケーブルの接続を修正します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2224 | エラー | フロント LED カラーは利用できません | ツールの起動時に正面の LED 色が検出されない場合、このイベントがトリガーされます。 | フロントライトの色またはフロントライトケーブルの接続を修正します | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2225 | エラー | RHMI ボタンは使用できません | ツールの起動時に RHMI ボタンが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | RHMI ボタンを修正してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2226 | エラー | LED リングは利用できません | ツールの起動時に LED リングが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | バックリングライトまたはバックリングライトの接続を修正します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2227 | エラー | ファンは利用できません | ツールの起動時に ファンが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | ファンを修理してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2228 | エラー | RRE ボードが利用できません | ツールの起動時にツール基板インターフェイスが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | ツール基板のインターフェイスを修正してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2229 | 警告 | ツールバックアップバッテリー空 | ツールバックアップ バッテリーが空です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2230 | 情報 | ツールバックアップ バッテリーが完全に充電されました | ツールバックアップ バッテリーが完全に充電されました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2231 | 警告 | ツールバックアップバッテリーなし | ツールバックアップバッテリーがありません。 | バッテリーを挿入します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2232 | 警告 | ツールバックアップバッテリー破損 | ツールバックアップ バッテリーが破損しています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2300 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (トルク) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2301 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (アナログ) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2302 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (MCU Vdd) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2303 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (ステップアップ) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2304 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (無停電電源装置) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2305 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (ツール電源) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2306 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (Vdd) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2307 | エラー | ツールのメインボードエラー - ハードウェア障害 (IMU) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2331 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (基準値) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2332 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (基準値) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2333 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (無停電電源装置) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2334 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (無停電電源装置) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2335 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (バックアップドメイン) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2336 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (バックアップドメイン) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2500 | エラー | テンショナープーラーバー最大数 | テンショナープーラーバーを交換する必要があります。システムは使用できないようにロックされています。圧力は解放するこのみが可能です。 | テンショナーをサービス組織に送って、プーラーバーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2501 | エラー | ポンプモーター保護アラーム | ポンプモーターの保護によりモーターが停止しました。システムは停止する必要があります。システムに圧力がかかっている場合は、手動で圧力を解放する必要があります。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、ポンプを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2502 | エラー | ポンプモーターオイルレベル低アラーム | ポンプモーターのオイルレベルが低いため、モーターが停止しました。システムに圧力がかかっている場合は、手動で圧力を解放する必要があります。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放してオイルを補充します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2503 | エラー | ポンプモーター油温高アラーム | ポンプモーターの油温高。 | システムの電源を切り、オイルが冷えるのを待ちます。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2504 | エラー | テンショナー圧力センサーアラーム | テンショナーの圧力センサー電子部品の故障。圧力を読み取ることも、システムに報告することもできません。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、テンショナーを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2505 | エラー | ポンプ圧力センサーアラーム | ポンプの、圧力センサー電子機器の故障。圧力を読み取ることも、システムに報告することもできません。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、ポンプを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2506 | エラー | 予期しない時計回りの回転が検出されました | テンショニングが完了したら、圧力が解放されるのを待っている間にナットを時計回りに回転させます。結果が無効化されます。 | 圧力を解放し、ナットに再びテンショニング力をかけます。 | ログ ディスプレイ Conf | PFHC | ツール
2507 | エラー | 予期しない反時計回りの回転が検出されました | テンショニングが完了した後、圧力が解放されるのを待っている間にナットを反時計回りに回転させます。結果が無効化されます。 | 圧力を解放し、ナットに再びテンショニング力をかけます。 | ログ ディスプレイ Conf | PFHC | ツール
2508 | エラー | ポンプまたはテンショナーの圧力センサーの故障 | ポンプとテンショナーの圧力センサーの読み取り値の差が大きすぎます。加圧が停止します。 | 油圧または圧力センサーのキャリブレーションに問題があります。システムを再起動して、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、お近くのアトラスコプコ販売代理店までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2509 | エラー | テンショナー圧力センサーの故障または油圧ホースの故障 | テンショナーの圧力センサーは圧力を示さないものの、ポンプのセンサーが圧力上昇を読み取る。加圧が停止します。 | 油圧または圧力センサーのキャリブレーションに問題があります。システムを再起動して、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、お近くのアトラスコプコ販売代理店までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2510 | エラー | カスタム ID の設定に失敗しました | カスタム ID の設定に失敗しました。 | システムを再起動し、接続されているデバイスを確認してください。ユニットのカスタムIDが間違っている場合は、設定をやり直してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2511 | 情報 | カスタムIDが設定されました | カスタム ID の設定に成功しました。 |  | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2512 | 警告 | 不正な形式のバーコード文字列、無視されます | スキャンされた文字列をタワーデータバーコードとして解析できませんでした。 | スキャンされた文字列をタワーデータバーコードとして解析できませんでした。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2513 | エラー | ポンプ圧が検出されませんでした | システムは加圧しようとしていますが、ポンプの圧力上昇は記録されていません。原因として、三相コネクタの位相順序が正しくないことが考えられます。 | システムの電源を切り、電源コネクタの位相を逆にします。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2514 | 警告 | テンショナー過トルクアラーム | クリックレンチにかかるトルクが高すぎます。トルクセンサーの破損の原因となります。 | トルクを緩めます。 | ログ | PFHC | ツール
2515 | 警告 | テンショナー過圧アラーム | テンショナー内の圧力が高すぎます。 | 圧力を落とすか、圧を逃します。油圧パラメータを確認してください。 | ログ | PFHC | ツール
2516 | 警告 | 予期しないポンプまたはテンショナーのファームウェアです | 予期しないポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンが検出されました。システムを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、システムを実行できる可能性がありますが、予期しない動作がないか注意深く観察してください。 | 電源サイクルシステム | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2517 | エラー | ポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンに互換性がありません。システムを再起動してください。システムを実行できません。 | ポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンに互換性がありません。システムを再起動してください。システムを実行できません。 | システムを再起動します。それでも問題が続く場合は、障害のあるユニットを交換してください。接続されているデバイスをチェックして、どのデバイスが接続されていないかを確認してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
3000 | エラー | コントローラー内部ソフトウェアエラー | コントローラーのソフトウェアエラー。 | サービスにご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3001 | エラー | コントローラークロックバッテリー空 | 内部バッテリーが寿命に近づいています。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3010 | 警告 | システム過熱 | コントローラーが過熱しています。 | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3011 | 警告 | コントローラーハードウェア駆動部が過熱しています |  | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3013 | 警告 | コントローラーの温度が高いため、使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるコントローラーのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | コントローラーの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3020 | 警告 | コントローラーハードウェア障害 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3021 | 警告 | システム電圧の問題 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3022 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3023 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3024 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3025 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3026 | 情報 | すでに接続されている IxB Connect ツールの最大数。 | コントローラーに接続されている IxB Connect ツールの数が、接続可能なツールの最大数に達したことを示します。 |  | ログ | ToolsControl | コントローラーとツール
3029 | 情報 | クライアントのネットワーク接続が切断されました | ツールがネットワーク範囲外に出たか、別の原因によりツールのネットワーク接続が失なわれました。 | ローミングのしきい値を確認してトラブルシューティングを行い、選択したチャネル番号を 24 未満に減らして、ローミングが有効になっていることを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf ACK | IxB | コントローラーとツール
3030 | エラー | IP アドレスがネットワーク上の他のノードと競合しています | 設定された IP アドレスは、同じネットワーク上の別のデバイスによって使用されています。 | デバイスのうちの 1 つの IP アドレスを変更してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3031 | 情報 | ネットワークケーブルが抜けています。 | 工場用ポートのキャリアが失われました (ケーブルの接続が解除されました) 。 | ケーブルの接続を確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3032 | 情報 | ペアリング開始 | ツールペアリングが開始しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3033 | 情報 | ペアリング成功 | ツールペアリングが成功しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3034 | 情報 | ペアリングに失敗しました：ツールが見つかりません | コントローラーは、無線ピアにスキャンする際にペアリングするツールを見つけられませんでした。 | ツールをペアリングモードに設定し、再試行してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3035 | エラー | ペアリングに失敗しました：複数のツールが見つかりました | コントローラーは、無線ピアをスキャンする際に複数のツールを見つけました。 | コントローラーでペアリングモードを開始する際には、1 つのツールのみがペアリングモードになっていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3036 | エラー | ペアリングに失敗しました：通信エラー | コントローラーがペアリングプロセス中に、接続の喪失、想定外の応答、またはタイムアウトになりました。 | ペアリングを複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3037 | 情報 | ペアリングに失敗しました：ツールスロットが一杯です |  | 1つのツールスロットをクリアしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3040 | 警告 | 非常停止 | 緊急停止のためにドライブが無効になりました。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3050 | 情報 | システムクロック更新 | システムクロックが更新されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3051 | エラー | システムクロックエラー | ハードウェアリアルタイムクロック (RTC) から読み出した時間が間違っています。 | RTC バッテリーを変更してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3052 | 警告 | リモート起動構成エラー | HW と SW リモート起動構成が一致していません。 | HW ディップスイッチが選択された開始ソースと一致していることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3053 | 情報 | ドライブが接続されました | 同期締め付けドライブが接続されました。 |  | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3054 | 情報 | ドライブが切断されました | ドライブがコントローラーから切断されました。 | 外部に接続されているドライブのケーブル接続と電源を確認するか、コントローラーを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3055 | 警告 | モード構成エラー | 選択したモードが誤って構成されると生成されます。たとえば、同じボルト番号または同じチャンネルの2つのボルトの構成、不完全モード構成など。 | モード構成エラーについては、ToolsTalk2 を確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3056 | 警告 | 開始できません: ツールまたはドライブがありません | 使用されているチャンネルにドライブやツールがない場合に生成されます。 | HMIのチャンネルメニューを確認してください。喪失したドライブまたはツールを接続します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3057 | 情報 | 開始できません: チャンネルはすでに使用されています | 必要なチャンネルが別の仮想ステーションに割り当てられる場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3058 | 情報 | モードが選択されていません |  | モードを選択します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3059 | 警告 | アトラスコプコのライセンスマネージャーへの接続に失敗しました | コントローラーが、ローカルのライセンスマネージャーに接続してライセンスを取得するのに失敗したことを示します。 | ローカルネットワークを検証してください。再び失敗する場合は、コントローラーの整備を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3060 | エラー | 仮想ステーションライセンス数が超過しました。 | 仮想ステーションのライセンスが使用可能なライセンス数を超えています。 | ライセンスまたは仮想ステーションの構成を更新します。 | ログ ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3061 | 警告 | 開始できません: 信号低を有効にします |  | 締め付けを開始する前に、「操作の有効化」信号が「高」に設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3062 | 警告 | 開始できません: 信号高を停止します |  | 締め付けを開始する前に、「操作の有効化」信号が「低」に設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3063 | 警告 | 開始できません: すべてのチャンネルが禁止されました | すべてのチャンネルが禁止されているため、締め付けを開始することができません。 | 少なくとも1つのチャンネルを禁止しないように設定します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3064 | 警告 | キャリア番号に問題があります | FlexCarrierの16進スイッチがゼロに設定されています。 | スイッチをゼロ以外の値に切り替えます。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3065 | 警告 | キャリアの非常停止構成プラグのタイプが間違っているか、見つかりません | キャリアに非常停止構成プラグがないか、プラグのタイプが間違っています。 | 正しいプラグタイプを挿入してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3066 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相ACなし |  | キャリアへの三相電源が許容範囲内であり、完全に機能していることを確認します。三相ケーブルが良好な状態で、正しく接続されていることを確認します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3067 | 警告 | キャリア電圧入口: 1つのAC相がありません |  | キャリアへの三相電源が許容範囲内であり、完全に機能していることを確認します。三相ケーブルが良好な状態で、正しく接続されていることを確認します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3068 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源装置が故障しています |  | キャリアの保守サービスを行います。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3069 | 警告 | キャリア24電圧出力ポートが過電流により無効になっています |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3070 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル出力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3071 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル入力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3072 | 警告 | 短絡による緊急停止 24 VDC 電源障害 |  | キャリアの保守サービスを行います。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3073 | 警告 | 開始できません: システムが非常停止しました | 複数のスピンドルを割り当てる場合、このイベントは非常停止のために 「preStartCheckFailed」 によって呼び出されます。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3074 | 警告 | キャリア過熱 |  | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3075 | 警告 | キャリア温度 OK |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3076 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源が過負荷です | 内部PSUからの電流出力が高すぎます。 | PSUから電力供給を受けている他のキャリアを切断します。24 VDCを使用して外部機器をすべて取り外します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3077 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値超過 | 内部PSUからの電圧出力が高すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3078 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値過小 | 内蔵PSUからの電圧出力が低すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3079 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC過電圧 | バックアップ入力電圧が27VDCを超えています。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3080 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC不足電圧 | バックアップ入力電圧が19VDC未満です。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3081 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC過電圧 | 入力電圧が高すぎます。 | 入力電圧を下げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3082 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC不足電圧 | 入力電圧が低すぎます。 | 入力電圧を上げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3083 | エラー | Anybus/Profisafe モジュールファームウェアの間違い |  | Anybus モジュールのファームウェアを最新バージョンに更新します。 | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3084 | エラー | ソフト PLC ランタイムエラー | eCLR が制御不能な方法で終了しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3085 | 警告 | キャリア：ファンモジュールが故障しています |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3086 | 警告 | キャリア：ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3087 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3088 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3089 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3090 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3091 | 情報 | 同期メンバー チャネルの衝突 | 2 つ以上の同期メンバーが同じチャネルに構成されている場合に生成されます。 | 競合している同期メンバーを再構成して、別の同期メンバーに割り当てられていない一意のチャネル、または異なるチャネルを持つようにします。 | ログ Conf ディスプレイ ACK | Power Focus 8 同期締め付け ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3095 | 警告 | WiFi 信号強度 (低) | ワイヤレスネットワークの信号強度が、「信号強度が下回った時に警告する (dBm)」の設定で設定された値を下回っています。 |  | Conf | IxB STRw | コントローラーとツール
3096 | 警告 | 携帯電話の信号強度低 | 移動体通信接続の RSSI 値が、定義されたしきい値である -98 dBm を下回っています。 | ツールを移動体通信アンテナに近づけると、接続が強化され、データの損失を防ぎます。 | Conf | IxB | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3097 | 警告 | 携帯電話の接続が失われました | システムが移動体通信ネットワークへの接続を失いました。 | ツールを移動体通信アンテナに近づけます。 移動体通信接続の接続設定を確認して、引き続き正しい APN が構成されていることを確認します。 移動体通信ネットワークに問題がないか確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3100 | 警告 | モード構成が存在しません |  | 締め付けを開始する前に、既存の同期モードを選択してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3150 | エラー | ソフトウェアIAMの非互換性 | IAMはコントローラーにインストールされたソフトウェアと互換性がありません | IAM を交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3160 | エラー | 新しくインストールされたソフトウェアのライセンス認証に失敗しました | ライセンス認証中に問題が発生しました。新しくインストールされたソフトウェアが起動すると、以前に動作していたソフトウェアへのフォールバックが発生する。このエラーは、ソフトウェアのインストール中にのみ起こり、新しいソフトウェアが 3 回起動できなかった場合に発生します。 | エクスポートして、アトラスコプコまでご連絡ください。インストールしようとしているソフトウェアのバージョンと、機能しているソフトウェアのバージョンを書き留めてください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3161 | エラー | 予期しないソフトウェアパーティションで開始されました。 | コントローラーは、予期されたソフトウェア側ではなく、非アクティブなソフトウェア側で起動しました。 | ソフトウェア情報を書き留めます (コントローラーのホーム画面で、[コントローラー] > [ソフトウェア]を選択します) 。コントローラーを再起動して、再起動時に正しいソフトウェアで実行されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3162 | 情報 | ソフトウェアアップグレードの検証に失敗しました | ソフトウェアパッケージの整合性と真正性を検証できませんでした・ | アップグレード先のソフトウェアパッケージが署名済みのソフトウェアパッケージであることを確認してください。ソフトウェア情報を書き留めます (コントローラーのホーム画面で、[コントローラー] > [ソフトウェア]を選択します) 。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3180 | 情報 | ソフトウェアアダプタのインポート検証に失敗しました | インポートされたプロトコルアダプタの整合性と真正性を検証できませんでした | インポートするプロトコルアダプタが署名済みのプロトコルアダプタであることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3500 | エラー | 一般ライセンスマネージャーエラー | 使用されている機能管理システムで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3501 | エラー | ライセンスマネージャー同期エラー | ライセンスサーバーとの同期に失敗しました。 | アトラスコプコのサービス担当者までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3502 | 情報 | ライセンスマネージャー同期完了 | ライセンスサーバーとの同期が完了しました。 |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3503 | 警告 | ライセンスマネージャーー：別のソースが使用中 | ライセンスは別のソースによって使用されています。 | ライセンスの割り当てを確認してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3504 | 警告 | ライセンスマネージャーーの再起動が必要です |  | ライセンスマネージャーーを再起動してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3505 | 情報 | USB ライセンスの同期が開始しました | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動が開始しました。 |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3506 | エラー | USB ライセンスの同期エラー | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動に失敗しました。 | アトラスコプコのサービス担当者までお問い合わせください。 | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3507 | 情報 | USB ライセンスの同期が終了しました | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動が完了しました。 |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3508 | 情報 | 1つまたは複数のライセンスの有効期限が近づいています。ライセンスサーバーが構成されていることを確認してください |  | ライセンスを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3510 | エラー | すで使用されているローカルライセンスサーバーがあります。新しいライセンスを構成する前に、すべてのライセンスをサーバーに返してください。 | 構成中に、使用するライセンスで不整合が検出されました。 | ライセンスを更新します。 | ログ ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3511 | 警告 | ライセンスの1つに異なるライセンス定義があります | 使用するライセンスで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3512 | エラー | 予期しないライセンスサービスエラー。さらに支援が必要な場合は、アトラスコプコまでお問い合わせください。 |  | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ Conf ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3550 | 警告 | ライセンスがありません |  | 正しいライセンスをインストールしてください | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3551 | 警告 | ライセンスにより無線通信が無効になっています |  | 仮想ステーションからスタンドアロンライセンスの割り当てを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3600 | 情報 | ユーザーによるシステムの再起動 | 再起動は、次のようなシステム内のユーザーアクションの結果としてトリガーされます。 エクスポートをインポートした後。 ソフトウェア更新後に新しいソフトウェアを有効化した際。 ソフトウェア側を交換した際。 システムの再起動が必要なサービスタスクを実行した際。 IxB でオープンエンドの調整をした際。 IxB で Wi-Fi から Bluetooth に切り替えた際。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラーとツール
3601 | 情報 | 予期しないシステムシャットダウン | システムが予期せず再起動またはシャットダウンした際 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3610 | 情報 | 停電によるシステムシャットダウン | 電源スイッチが押されているか、コントローラが電源から切り離されている場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3611 | 情報 | バックアップ バッテリータイマーがタイムアウトしたため、シャットダウンしました | ツールが 20 秒間以上バックアップバッテリーで稼働している場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3612 | 情報 | アイドル状態によるシステムシャットダウン | アイドル時間タイムアウトとなった場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
4010 | 情報 | ツールがデジタル入力によりロックされました。 | ツールは、デジタル入力信号によってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4011 | 情報 | Open Protocolによるツールのロック | ツールはOpen Protocolによってロックされています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4012 | 情報 | フィールドバスによってロックされたツール | ツールは、フィールドバスによってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | 締め付け工程
4013 | 情報 | ソケットセレクタによってロックされているツール | ソケットセレクタが仮想ステーションから切断されると、ツールがロックされます。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4014 | 情報 | ツールがソフト PLC によってロックされています | ソフト PLC 信号によってツールがロックされています。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | 締め付け工程
4015 | 情報 | 緩め無効 | 締め付けプログラムで緩めが無効になっています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | 締め付け工程
4016 | 情報 | 締め付け無効 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | 締め付け工程
4017 | 情報 | 緩めが構成されていません | 選択された締め付けプログラムで緩めが構成されていません | 異なる締め付けプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4020 | 情報 | NG締め付けけが多すぎます | バッチ内の連続NG締め付けの最大値を超えています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4021 | 情報 | 連続した緩め回数が多すぎます | 一般仮想ステーションで設定された最大連続緩め回数に達しました | 外部入力は、「緩め回数が多すぎのロックをリセットする」信号または「マスターアンロック」信号でロックを解除してリセットする必要があります。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期 PFXC ツール管理 | グループ
4025 | 情報 | 締め付けプログラムが選択されていません | 締め付けプログラムが選択されていません。 | 締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択します。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4030 | 情報 | バッチシーケンスが中止されました | バッチシーケンスが中止されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | 締め付け工程
4031 | 情報 | バッチシーケンスを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4032 | 情報 | 最初の締め付けを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4035 | 情報 | ライン制御によりロック |  |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4040 | 情報 | 代替識別子によりロックされました | 代替識別子によりツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4050 |  | 無効なソケット構成 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4060 | 情報 | ツールがバッチ完了でロックされました | バッチシーケンス完了でフラグツールロックを使用してバッチを実行すると、ユーザーがトリガーを押した際にこのイベントが生成されます。 | 完了で信号のロック解除ツールを使用してロックを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4062 | 情報 | 結果の同期によりツールがロックされました | ツールからの結果がコントローラーと同期中です。 | 結果の同期が完了するまで待ってから作業を再開してください。 | ログ ディスプレイ Conf ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4063 | 情報 | トランスデューサーの冗長エラーによりツールがロックされました | 冗長エラーによりツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | 情報 | 自動化ルールによりツールがロックされました | ツールは自動化ルールによってロックされました。 | アクションなし | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
4070 | 情報 | プロセスが手動モードに入りました | 仮想ステーションで手動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4071 | 情報 | プロセスが自動モードに入りました | 仮想ステーションで自動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4072 | 情報 | テストボルト |  |  | Conf | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4073 | 情報 | ツールのゼロ位置が更新されました | ツールのゼロ位置が信号を使用して設定されていることを示します。 |  | Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4100 | 警告 | 識別子は受け入れられません：文字列の長さが無効です |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4101 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：複数の一致 |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4102 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4103 | 警告 | 識別子は受け入れられません：同じ文字列がすでに受信されています |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4104 | 警告 | 識別子は受け入れられません：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4500 | 情報 | 結果ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4501 | 情報 | 結果リヒット | リヒット検出がオンのときにすでに締め付けたボルトを締め付ける試み。 | 開始段階のステップカテゴリをソフトスタートに設定する必要があります。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4502 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク低 | 最小レベル未満のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4503 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク高 | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4504 | 情報 | 結果セルフタップトルク高 | セルフタップトルク最大レベルを超過しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4505 | 情報 | 結果セルフタップトルク低 | 最小限度未満のセルフタップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4506 | 情報 | 結果安全トルク低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4507 | 情報 | 結果ランダウントルク高 | 最大レベル超過のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4508 | 情報 | 結果ランダウン角度高 | 最大レベル超過のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4509 | 情報 | 結果ランダウン時間高 | 最大制限超過のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4510 | 情報 | 結果ランダウン時間低 | 最小制限未満のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4511 | 情報 | 結果ランダウントルク低 | 最小レベル未満のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4512 | 情報 | 結果ランダウン角度低 | 最小レベル未満のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4513 | 情報 | 結果最終トルク高 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4514 | 情報 | 結果最終角度高 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4515 | 情報 | 結果最終トルク低 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4516 | 情報 | 結果最終角度低 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4517 | 情報 | 結果締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。一般的な締め付け戦略での、最大締め付け時間は30秒です。マルチステップの最大締め付け時間は、ステップ制限の最大時間によって異なります。エラーコードは締め付け段階によって異なります。 | 締め付けの再実行。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4518 | 情報 | 結果トリガー喪失 | 目標に達する前にツールトリガーがリリースされました。 一般的な締め付け戦略で、締め付け段階が終了する前にトリガーを解除することは許可されていません。 マルチステップでは、特定のステップの目標に達する前にトリガーが解除されると、エラーが表示されます。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4519 | 情報 | 早期のトルク喪失 | ソケットがナットから脱落しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4520 | 情報 | 結果最終ステップ前にターゲットに到達 | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4521 | 情報 | 結果ポストビュートルク低 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4522 | 情報 | 結果ポストビュートルク高 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4523 | 情報 | 結果ポストビュートルク間隔に達していません | ポストビュートルク間隔に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4524 | 情報 | 結果トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4525 | 情報 | ツールの動き超過の結果です | NG 締め付け詳細状態から。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4526 | 情報 | 結果 SafetyCurrMon センサー不一致 | 電流監視エラー。 |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4527 | 情報 | ツールの動き超過の結果です |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4538 | 情報 | 結果最終監督トルク低 | 最終監督トルクに達しませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4543 | 情報 | 結果スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4545 | 情報 | 結果残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4546 | 情報 | 結果過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4547 | 情報 | 結果有効な緩め | レンチ専用。レンチが予期しない緩めを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4548 | 情報 | 結果最終が目標未満 | 最終トルクが、締め付けプログラムで設定されたターゲットトルク未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4549 | 情報 | TurboTight 時間制限超過 |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4550 | 情報 | 結果ランダウンパルス高 | ランダウンパルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4551 | 情報 | 結果ランダウンパルス低 | ランダウンパルスの最小数に達する前にランダウンが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4552 | 情報 | 結果最終パルス高 | パルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4553 | 情報 | 結果最終パルス低 | パルスの最小数に達する前に締め付けが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4554 | 情報 | シャットオフ高時の電流 | シャットオフ時の電流が電流上限を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4555 | 情報 | シャットオフ低時の電流 | 測定されたシャットオフ電流が電流下限未満でした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4556 | 情報 | 未分類のマルチステップエラー | マルチステップ構成のエラー。多くの場合はツール検証に関するエラーです。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4557 | 情報 | 結果は過負荷です |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4559 | 情報 | 停止の結果 | このイベントは、外部の停止信号またはロック信号によって進行中の締め付けが中止されたときにトリガーされます。このイベントは、トリガ喪失と外部停止を区別するために導入されました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4600 | 警告 | バッチ締め付けと組み合わせて使用されたデータドロップまたはデータ保持。信号には効果がありません。 |  | データドロップとデータ保持は、バッチ制御なしのワークタスクでのみサポートされます。信号を使用する必要がある場合は、別のワークタスクを選択してください。 |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4601 | 情報 | データ保持が有効：信号が低になると、締め付け結果が送信されます。 |  |  |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4602 | 情報 | データドロップが有効：締め付け結果が破棄されます |  |  |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
5010 | 警告 | 無効な締め付けプログラムパラメータ値 | 選択した締め付けプログラムのパラメータが無効です。 | パラメータの値を見つけて変更するには、選択した締め付けプログラムの構成をチェックしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | プログラム構成
5011 | 警告 | ツールでプログラムストレージを準備できませんでした | ツールで現在のプログラムストレージサイズを読み取ったり、更新された (または新しく選択された) プログラムをツールにダウンロードするためのプログラムストレージを準備したりすることはできません。 | サポートされているソフトウェアバージョンについては、ツールを確認してください。 ツールを再起動します。 [締め付けプログラム] を再度選択します。 ネットワーク接続でデータの整合性と品質を確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
5020 | 情報 | メイントリガーは有効な開始ソースではありません | プッシュスタートのみ構成され、ユーザーがメイントリガーを押した場合のみ生成されます。ユーザーがプッシュスタートを押すまでに生成されます。 | プッシュスタートを押してツールを開始します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
5030 | 情報 | 締め付けプログラムの複雑度がツールの容量を超えています | 選択された締め付けプログラムが、使用している STB ツールに複雑すぎます。ツールはロックされます。 | 締め付けプログラムの複雑性を低下させるか、別のプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
6010 | 情報 | 接続アクセサリ | アクセサリがコントローラーに接続されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6020 | 情報 | 未接続アクセサリ | アクセサリがコントローラーから切断されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6021 | 警告 | フィールドバスオフライン | フィールドバスとの通信がありません。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | アクセサリ
6030 | 警告 | アクセサリアドレスが競合しています | 同一アドレスのアクセサリが複数接続されています。 | アクセサリのアドレスを変更します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6040 | 警告 | アクセサリ通信エラー | アクセサリの断続的通信エラーが発生しました。 | ケーブルとコネクタを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6041 | 警告 | フィールドバスエラー | フィールドバスとの通信エラー。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6042 | 警告 | フィールドバスモジュールの不一致 | インストールされたフィールドバスモジュールが構成されたモジュールと一致しません。 | インストールされているモジュールと一致するように構成を変更するか、インストールされているモジュールを正しいものと交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6043 | 警告 | フィールドバス出力バッファオーバーフロー | フィールドバス通信に使用されている出力バッファが使い果たされ、バッファのオーバーフローが発生しました。1つ以上の信号更新が破棄されました。 | フィールドバス通信とフィールドバス診断 (使用されている場合) を停止して、バッファを回復します。 このイベントが頻繁に発生する場合は、PLCプログラムを含むフィールドバス通信の設定を確認してください。更新間隔と比較して更新が多すぎると、このシナリオが発生する可能性があります。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6044 | 警告 | フィールドバス プロバイダーIDの不一致 | インストールされているフィールドバスモジュールはサポートされていません。 | サポートされているAtlas Copcoフィールドバスモジュールを接続します。 | ログ ディスプレイ ACK | Power Focus 8 | アクセサリ
6050 | 情報 | 間違ったソケットが選択されました | ソケットが選択されていないか、間違ったソケットが選択された場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6090 | 警告 | バーコードスキャナが特定できませんでした | 固有のシリアル番号が見つからない場合。 | バーコードリーダーのデバイスを構成します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | アクセサリ
6500 | 警告 | ルールの構成が無効です | マップされた仮想ステーションが存在しない場合、停止構成が無効である場合、またはルールにトリガーもアクションもない場合、ルール構成は無効になります | ツールの構成を確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6501 | 警告 | 実行中にルールがトリガーされました | 実行中のルールが、同じトリガーによって再トリガーされました。 | ルールを無効にしてから有効にします。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6502 | 情報 | アクションの実行に失敗しました | 削除された仮想ステーションまたは存在しない仮想ステーションでアクションを実行できなかった場合、ルールはイベントの実行に失敗します。これは、ルールに構成された仮想ステーションが削除された場合に発生します。 | アクションを修正し、ルールを無効にしてから有効にしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6503 | 警告 | 実行中のルールが削除されました | このイベントは、現在実行中のルールが削除された場合に発生します。実行中のルールが削除されても、アクションはリセットされません。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6504 | 警告 | 実行中のルールが無効化されました | このイベントは、現在実行中のルールが無効化された場合に発生します。実行中のルールが無効化されても、アクションはリセットされません。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6505 | 警告 | 実行中のルールが更新されました | 現在実行中のルールが更新されると、ルール更新イベントが実行されます。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
7010 | 情報 | 表示するメッセージのテキスト | メッセージを表示する一般的イベントです。 |  | ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | メッセージ
8200 | 情報 | シリアルポートを開くことができませんでした | 使用するシリアルポートを開くことができませんでした。 | シリアルポートの接続を確認してください。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | その他
8300 | 警告 | オープンプロトコルクライアントの通信がタイムアウトしました | オープンプロトコルクライアントへの通信がタイムアウトしました。予想される時間内にキープアライブメッセージまたはコマンドは送信されませんでした。 | コントローラーのネットワーク接続を確認します。 ネットワークセットアップ (ファイアウォールとスイッチ) を確認します。 クライアント側のアプリケーションソフトウェアを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | その他
8214 | エラー | EHMI ソフトウェアバージョンが一致していません | EHMIソフトウェアのバージョンがコントローラーとの互換性において一致しません。 | EHMIのソフトウェアバージョンを更新してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | その他

##

Conf - イベントコードのリスト

[イベントの構成]ページからイベントを構成できるかどうかをユーザーに通知します。

次に利用可能 - イベントコードのリスト

イベントコードが利用可能な製品のリスト。

グループ - イベントコードのリスト

イベントコードが属するグループ。

イベントの説明

イベントの簡単な説明と、それが起こった理由。

手順 - イベントコードのリスト

該当する場合、手順には、イベントを消去する方法についての指示が含まれます。

ログ - イベントコードのリスト

イベントがイベントログに保存されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

ディスプレイ - イベントコードのリスト

イベントが画面で表示されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

Ack - イベントコードのリスト

続行する前にイベントを確認しなければならないかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

イベントコード

一意のイベント番号。

イベントの種類 - イベントコードリスト

イベントの種類：情報、警告、およびエラー。

イベント名

イベントの簡単な名前