# TLS タグ

ツール位置システム (TLS) タグはツールのアクセサリーです。TLS タグはツール上にインストールされ、ツールアクセサリーバスに接続されます。これは、Ubisense 位置決めシステムの一部であり、コントローラから独立して処理されます。位置決めに加えて、TLS タグは、オペレーターに情報を提供するために使用することができます。選択した出力信号は、異なる LED ライトの組み合わせを生成することができます。

最大 10 個の異なる出力信号をライトの優先度にマッピングできます。

TLS タグ構成パラメータ
パラメータ | 説明
--- | ---
信号 | ショートカットメニューから LED ライトをトリガーする信号を選択します。 イベントタイプの信号について、信号の持続時間を選択します。
色 | LED の色を選択します。
優先度 | 音に対して 10 個の優先度レベルが利用可能であり、そのうち 1 つは、最も優先度の高いレベルです。デフォルトの優先度は 5 です。

2 つの同時信号の場合は、優先度の高い信号が優先となります。同じ優先度を持つ 2 つの信号が LED をトリガすると、最初に到着した信号が優先されます。

出力信号は、イベントタイプまたは状態タイプになる場合がありです。

状態が有効であれば、状態信号は有効になります。

設定可能時間中、イベント信号は有効です。