# ZC - Passage du zéro

Outils
QST

Ce dispositif de surveillance calcule le début réel de la compression d'un ressort.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Valeur de couple à partir de laquelle le dispositif de surveillance démarre. Doit être < Couple de point final.
Couple de point final | Valeur de couple pour l'arrêt de la mesure. Doit être > Couple de déclenchement.
Angle de point de départ | Valeur d’angle à partir de laquelle le dispositif de surveillance démarre. Doit être < Angle de point final.
Angle de point final | Valeur d’angle pour l'arrêt de la mesure. Doit être > Angle de point de départ.
Limite haute du rapport de couple | Rapport de couple maximum. Doit être > Limite basse du rapport de couple et < 999.
Limite basse du rapport de couple | Rapport de couple minimum. Doit être < 999 et < Limite haute du rapport de couple.