# Signaux entrants et sortants

Les paramètres destinés aux signaux entrants et sortants sont les mêmes.

Il existe deux types de signaux : le type booléen et le type entier ou chaîne. Pour les signaux de type booléen, on utilise un commutateur tout-ou-rien (vrai/faux). Pour les signaux de type entier ou chaîne, on utilise un champ de texte dans lequel le signal (E/S) ou la chaîne peuvent être saisis.

Signal | Type | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Abandonner la séquence | Booléen | Arrêt
Acquittement évènements | Booléen | Arrêt
Activer scanner de l’outil | Booléen | Arrêt
Effacer les résultats | Booléen | Arrêt
Désactiver le bus de terrain | Booléen | Arrêt
Désactiver les commandes Open Protocol | Booléen | Arrêt
Désactiver le scanner de l'outil | Booléen | Arrêt
Taille de lot dynamique | Entier | 0
Identifiant externe | Entier | 0
Surveillance externe [1-8] | Booléen | Arrêt
LED verte outil clignotante (protocole externe) | Booléen | Arrêt
E/S génériques [1 à 10] | Entier | 0
Id pour la taille de lot dynamique | Entier | 0
Remise à zéro du lot | Booléen | Arrêt
Réinitialisation de séquence de lots | Booléen | Arrêt
Réinitialisation relais bistable | Booléen | Arrêt
Réinitialisation serrages incorrects trop nombreux | Booléen | Arrêt
Sélectionner l'entrée | Entier | 0
Instauration relais bistable | Booléen | Arrêt
Déverrouiller l’outil à la fin | Booléen | Arrêt
Déverrouiller l'outil sur désactivation | Booléen | Arrêt