# PTCA – Uhol po reze závitu (Post Thread Cut Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň meria maximálny uhol dosiahnutý počas monitoru a kontroluje, či je medzi hodnotami Horný limit a Dolný limit.

Úroveň Spúšťača uťahovacieho momentu sa ignoruje až kým sa nedosiahne koniec Uhlového okna rezu závitu. Potom sa začne meranie uhla akonáhle je nameraný moment nad spúšťačom uťahovacieho momentu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Podmienka zastavenia | Stanovuje, kde sa skončí meranie uhla: Koniec Použité koncové body: uhol na konci monitora. Špičkový moment Použitý koncový bod: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment Vypnutie Použitý koncový bod: uhol v bode vypnutia stupňa. Špičkový Použitý koncový bod: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitoru. | Vypínací
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | 0
Dolný limit | Najnižší prijateľný uhol. Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 a < Horný limit | Nenastavené
Horný limit | Najvyšší prijateľný uhol. Minimálny limit: Musí byť > 0 a > Dolný limit Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | Nenastavené
Spúšťač momentu rezu závitu | Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < Max. moment nástroja | Nenastavené
Uhlové okno rezania závitov | Minimálny limit: musí byť >= 0 Maximálny limit: musí byť < 9 999 999 | 0

## Hodnoty výsledkov

- Nameraný uhol: uhol nameraný monitorom.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Monitor stupňa - Uhol po reze závitu

A | Vypínací bod | E | Dolný limit uhla
B | Spúšťač momentu | F | Horný limit uhla
C | Spúšťač momentu rezania závitov | G | Nameraný uhol
D | Uhlové okno rezania závitov |  |