# 等待继续 - 201

等待继续是一个输出信号，这意味着拧紧已到达等待拧紧步骤，条件信号配置为等待类型。
系统（一个或多个主轴）暂停拧紧，等待信号继续步骤 - 10128（用于系统释放）或子信号通道命令 - 10054：继续步骤（用于单个主轴释放）。

有关更多信息，请参阅子信号螺栓拧紧状态 - 79：等待继续和通道拧紧状态 - 80：等待继续。

SoftPLC 中的名称： WAITING_FOR_CONTINUE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE