# PTCA – ポストスレッドカット角度

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップモニターは、監視中に達した最大角度を測定し、それが上限と下限の間にあることを確認します。

トリガートルクレベルは、スレッドカット角度ウィンドウの終了に達するまで無視されます。その後、測定トルクがトリガートルクを超えると同時に角度の測定が開始されます。

パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
停止条件 | 角度測定の終了位置を指定します。 終了 使用するエンドポイント ：モニターの端の角度。 使用ピークトルク エンドポイント：監視中に最高トルクに達した点での角度。 使用シャットオフ角度エンドポイント：ステップのシャットオフ点での角度 使用ピークエンドポイント：監視中に達した最高角度。 | シャットオフ
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガーから開始します。 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 0
下限 | 最小許容角度 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満、かつ上限未満である必要があります | 設定なし
上限 | 最大許容角度 最小限度：0 より大きく、かつ下限値より大きい必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 設定なし
スレッドカットトリガートルク | 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 設定なし
スレッドカット角度ウィンドウ | 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 0

## 結果値

- 測定角度：モニターで測定された角度。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター - ポストスレッドカット角度

A | シャットオフポイント | E | 角度低制限
B | トルクトリガー | F | 角度高制限
C | トルクトリガー スレッドカット | G | 測定角度
D | スレッドカット角度ウィンドウ |  |