# Übergangs- und Verlassen-Signale

Die Parameter für ein- und ausgehende Signale sind die gleichen.

Es gibt zwei Signalarten: Boolesch und Ganzzahl/Zeichenfolge Für Boolesche Signale wird ein Ein/Aus-(True/False-)Schalter verwendet. Für Ganzzahl-/Zeichenfolgensignale wird ein Textfeld verwendet, in dem das (E/A-)Signal oder die Zeichenfolge angegeben werden kann.

Signal | Typ | Standardwert
--- | --- | ---
Sequenz abbrechen | Boolesche Instanz | Aus
Ereignisse bestätigen | Boolesche Instanz | Aus
Werkzeugscanner aktivieren | Boolesche Instanz | Aus
Ergebnisse löschen | Boolesche Instanz | Aus
Fieldbus deaktivieren | Boolesche Instanz | Aus
Befehle Open-Protokoll deaktivieren | Boolesche Instanz | Aus
Werkzeugscanner deaktivieren | Boolesche Instanz | Aus
Dynamische Gruppengröße | Integer | 0
Externer Identifikator | Integer | 0
Extern überwacht [1-8] | Boolesche Instanz | Aus
Grüne Werkzeug-LED programmieren (externes Protokoll) | Boolesche Instanz | Aus
E/A generisch [1-10] | Integer | 0
ID für die dynamische Gruppengröße | Integer | 0
Stapelprogramm zurücksetzen | Boolesche Instanz | Aus
Stapelprogrammsequenz zurücksetzen | Boolesche Instanz | Aus
Bistabiles Relais zurücksetzen | Boolesche Instanz | Aus
Zu viele NIO zurückgesetzt | Boolesche Instanz | Aus
Eingang auswählen | Integer | 0
Bistabiles Relais setzen | Boolesche Instanz | Aus
Werkzeug nach Abschluss entriegeln | Boolesche Instanz | Aus
Werkzeug bei Deaktivieren entriegeln | Boolesche Instanz | Aus