# TCD - Couple et écart actuel

Outils
ES STR SL ST SR QST IXB

Cette restriction vérifie que toutes les mesures actuelles transformées au couple correspondant sont au plus à l'Écart maximal du couple réel mesuré avec le capteur de couple. La restriction commence lorsque le couple atteint le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de l’étape et reste activée jusqu’à ce que l'étape atteigne sa cible.

Si Couple de déclenchement n’est jamais atteint, le dispositif de surveillance indique OK.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Écart maximum | Par défaut : 1, doit être > 0