# Torquímetro mecatrônico MWR

Ferramentas
MWR

Torquímetro mecatrônico é uma etapa especializada que pode ser utilizada somente em conjunto com um Torquímetro mecatrônico (MWR).

Essa etapa não pode ser utilizada em conjunto com outras etapas. Nenhuma restrição pode ser utilizada nessa etapa. Por padrão, a etapa apresenta três monitores: Pico de torque, Ângulo e Clicar.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Limite de desaperto | Valor numérico para torque negativo (ou seja, torque no sentido do desaperto no ponto em que o resultado de aperto é marcado como NOK (Sentido falso de aperto (desapertar)); em Nm.
Tamanho da ferramenta | Valor numérico do comprimento específico da ferramenta com acessório de extremidade instalada no MWR-TA; em mm.
Curvatura da ferramenta | Valor numérico da ferramenta com acessório de extremidade instalada no MWR-TA; em °/Nm.
Janela de ângulo de reaperto | Valor numérico do ângulo para determinar se o parafuso já foi apertado se o torque for atingido; em °.
Máx. taxa angular | Valor numérico da máx. taxa em que o parafuso pode ser apertado; em °/s.