# Masterupplåsning – 10005

Master Unlock är en ingångssignal som låser upp funktioner och signaler.

FUNKTIONER:

- Inaktivera lossning vid OK åtdragning

- Inaktivera lossning vid NOK åtdragning

- Inaktivera åtdragning

- Max NOK efter varandra

- Lås verktyg när sekvensen är klar

SIGNALER:

- 20001 – Lås vid bekräftelse av väntande händelse

- 20002 – Lås åtdragning

- 20003 – Lås lossning

- 20004 – Lås verktyg aktivt högt

- 20013 – Arbetsuppgift lås åtdragning

- 20014 – Arbetsuppgift lås lossning

- 20015 – Batch klar lLock

- 20018 – Open Protocol-lås

- 20020 – Fältbuss lås åtdragning

- 20021 – Fältbuss lås lossning

- 20022 – Inaktivera lossning vid OK-åtdragning

- 20023 – Lås vid för många NOK-åtdragningar

- 20033 – Linjekontrollås

- 20034 – Låst av alternativ identifierare

Namn i SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT