# WQ – Kvalita kľúča

Nástroje
STwrench

Stratégia, ktorá sa používa na test kvality uťahovania vykonaného s STwrench.

Parameter | Popis
--- | ---
Kontrolná stratégia | Stratégiu Kvalita kľúča je možné nakonfigurovať s nasledujúcimi kontrolnými stratégiami. Reziduálny moment/čas: Táto stratégia analyzuje stopu momentu ako funkciu času. Operátor má túto operáciu vykonať jediným ustáleným pohybom. Kľúč automaticky rozpozná odtrhnutie a reziduálny bod. Reziduálny moment/uhol: Táto stratégia vyhodnocuje reziduálny moment na spoji, pričom hľadá reziduálny bod stopy momentu/uhla. Reziduálny moment/špička: Táto stratégia vyhodnocuje reziduálny moment na spoji ako nutný maximálny moment na ďalšie zatočenie svorníka. Uvoľniť a znova utiahnuť: Táto stratégia uvoľní svorník a znova ju utiahne do jej pôvodnej polohy. Bod poddajnosti: S touto stratégiou zistí kľúč bod poddajnosti automaticky. Požadovaný uhol špecifikuje, ako ďaleko za bod poddajnosti môže používateľ uťahovať.

Na základe zvolenej kontrolnej stratégie sa zobrazí kombinácia niektorých nižšie uvedených parametrov.

Parametre | Popis
--- | ---
Čas západky | Číselná hodnota pre čas západky, ktorá je predvolene 5000 ms. Operátorovi to umožňuje na chvíľu uvoľniť moment a dobiť počas uťahovacej prevádzky. Ak sa Čas západky prekročí, výsledok uťahovania je označený ako NOK s dôvodom „Časový limit uťahovacieho momentu“.
Korekčný koeficient uťahovacieho momentu | Tento parameter sa používa na korekciu údaja momentu, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 1.
Korekcia uhla | Tento parameter sa používa na korekciu údaja uhla, keď sa na kľúči používa nadstavec alebo násobič momentu. Predvolená hodnota je 0.
Požadovaný uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania.
Detekcia rehitu | Zap alebo Vyp. Detekcia rehitu sa môže používať na určenie, keď je uťahovanie založené na rehite na nastavení uhlového limitu. Uhlový limit pre rehit je aktivovaný, ak Smer rehitu je nastavený na Zap.
Koeficient lineárneho sklonu | Koeficient lineárneho sklonu charakterizuje tuhosť spoja v lineárnej časti krivky, ako sklon momentu/uhla v jednotke merania Nm/Deg.