# 단계 모니터

조임 단계, 모니터와 제한의 가용성은 컨트롤러에 설치된 특정 라이센스에 따라 달라집니다.

단계 모니터링은 조임이 사양에 맞게 수행되었는지 확인하는 작업에 사용되며, 예를 들어 각도 한계 또는 토크가 여기에 포함됩니다. 각 단계는 필수 단계 모니터와 선택적 단계 모니터가 있습니다. 다중 단계 프로그램에 새로운 단계를 끌어 놓을 때 필수 모니터가 포함되어 있습니다. 옵션 모니터는 유연하며 다중 단계 프로그램에서 필요에 따라 배치할 수 있습니다. 모든 단계는 최대 8개의 모니터를 가질 수 있습니다.

다음 모니터가 자동으로 다중 단계 조임 프로그램에 추가되는 모든 단계에 추가됩니다.

기본 단계 모니터링
단계 모니터 | 적용 단계
--- | ---
각도 | 모두
피크 토크 | 모두

각 시스템 유형에 사용 가능한 공구
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 동기화 조임 / Power Focus 8 동기화 조임 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

단계 모니터
공구
검색