# WP - Produção da ferramenta

Ferramentas
Torquímetro STwrench

Estratégia usada para o teste de qualidade do aperto realizado com o STwrench.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Estratégia de controle | O tipo de etapa da Produção da ferramenta pode ser configurado com as seguintes estratégias de controle. Torque: Essa estratégia orienta o operador a alcançar o torque-alvo desejado. Ângulo: Essa estratégia orienta o operador a alcançar o ângulo-alvo desejado. Torque ou Ângulo: Essa estratégia orienta o operador a alcançar o ângulo-alvo ou o torque-alvo desejado. Torque e Ângulo: Essa estratégia orienta o operador a apertar um parafuso até alcançar tanto o torque-alvo quanto o ângulo-alvo. Ponto de escoamento: Com essa estratégia, o STWrench detecta o ponto de escoamento automaticamente. limites de torque especificam a faixa dentro da qual o resultado é OK. O ângulo-alvo especifica quanto é possível apertar além do ponto de escoamento. Desapertar: Essa estratégia é usada para afrouxar um parafuso apertado. Compensação do PVT com ajuste sem folga: Essa estratégia orienta o operador a alcançar o torque-alvo desejado para juntas com torque prevalecente, quando o nível de torque prevalecente é superior ao alvo final.

Com base na estratégia de controle selecionada, uma combinação de alguns dos parâmetros listados abaixo será exibida.

Parâmetros | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | Define o torque-alvo da etapa de aperto.
Medir o torque em | Especifica onde o torque será medido. Escolha entre Pico de torque ou Pico de ângulo. Pico de torque: O valor do torque será definido com o valor do pico de torque. Pico de ângulo: O valor do torque será definido com o torque medido no pico de ângulo.
Limite para pesquisa de ângulo | Esse é uma compensação usada para definir o valor do resultado de torque para um aperto. Medir torque em deve ser definido para Pico de ângulo para que este parâmetro esteja disponível.
Tempo de incremento | Valor numérico para tempo de incremento cujo padrão é 5000 ms. Permite ao operador liberar o torque por um tempo e recarregar durante a operação de aperto. Se Ratchet time (Tempo de incremento) for excedido, o resultado do aperto será marcado como NOK com o motivo "Tightening timeout (Tempo-limite de aperto".
Tempo do ciclo final | Valor numérico em ms para indicar o fim do tempo de ciclo. Aplicado quando o torque atinge um valor abaixo do Rundown concluído
Coeficiente de correção de torque | O parâmetro é usado para corrigir a leitura do torque, ao usar uma extensão ou multiplicador de torque em uma ferramenta. O valor-padrão é 1.
Correção do ângulo | O parâmetro é usado para corrigir a leitura do ângulo, ao usar uma extensão ou multiplicador de torque em uma ferramenta. O valor-padrão é 0.
Ângulo-alvo | Define o ângulo-alvo da etapa de aperto.
Rehit detection (Detecção de reaperto) | On (Ativo) ou Off (Desativado). A detecção de reaperto (Rehit) pode ser usada para determinar quando um aperto é um reaperto (Rehit) com base na definição de limite de ângulo. Angle limit for rehit (Limite de ângulo para reaperto) é habilitado se Rehit direction (Sentido do reaperto) for definido como On (Ativo).
Coeficiente do declive linear | O coeficiente de declive linear caracteriza a rigidez da junta na porção linear da curva, como declive de torque/ângulo na unidade de medida Nm/Deg.
Compensar valor | Escolha entre Torque médio e Pico de torque. O valor de Compensação especifica como o PVT será calculado. Torque médio - O PVT será baseado em uma média calculada usando o seguinte: Monitoramento de atraso Intervalo do PVT Distância do PVT Prevailing torque min (Torque prevalente mín.) Prevailing torque max (Torque prevalente máx.) Pico de torque - O PVT será baseado no valor de pico medido antes da detecção do aperto.
Monitoramento de atraso | O cálculo de PVT não iniciará antes que essa janela tenha passado. Inicia na inicialização do aperto.
Intervalo do PVT | Define em quantos graus a janela de PVT deve ser calculada. Inicia a partir do ponto de distância do PVT.
Distância do PVT | Define a quantos graus antes do aperto o sistema deve iniciar a janela PVT.
Prevailing torque min (Torque prevalente mín.) | Torque prevalente mínimo.
Prevailing torque max (Torque prevalente máx.) | Torque prevalente - limite máximo

## Microvídeo

WP - Produção da ferramenta