# Configuração do Botão Function (Função)

Use o Botão Function (Função) na ferramenta para controlar até seis dos sinais de entrada disponíveis. Os três possíveis estados de condição do botão estão combinados com os dois possíveis estados da chave de direção.

Estados do Botão de Função | Estados da Chave de Direção
--- | ---
Pressionar uma vez | CW (Horário)
Pressionar uma vez | CCW (Anti-horário)
Pressionar duas vezes | CW
Pressionar duas vezes | CCW
Pressionado | CW
Pressionado | CCW

Dois parâmetros configuráveis controlam o tempo de pressionamento.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Intervalo de detecção de Push | Para single push (Único Push): o tempo máximo do Push (em milissegundos) entre botão ser pressionado e o botão ser liberado. | 300 ms
Próximo intervalo de Push | Para double push (Push Duplo): o tempo máximo (em milissegundos) entre o botão ser liberado após o primeiro Push e o botão ser novamente pressionado. | 300 ms