# DT – Apretar hasta DynaTork

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta etapa de apriete no es compatible con las herramientas configuradas con el accesorio delantero de engranaje (GFA) de boca abierta:

Esta etapa opera la herramienta con la velocidad n en la dirección hacia adelante hasta que se alcanza el Ángulo objetivo. La herramienta mantendrá entonces la constante en el Porcentaje DynaTork del Par objetivo durante el Tiempo DynaTork.

Para evitar un sobrecalentamiento de la herramienta, se recomienda encarecidamente no operar DynaTork por encima del 40 % del par máximo de la herramienta.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par objetivo | El objetivo de par Debe ser > 0
Tiempo de DynaTork | El tiempo de DynaTork estará activo.
Porcentaje de DynaTork | El porcentaje del Par objetivo.
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.
Rampa de velocidad | Si el tipo de rampa de velocidad es Manual, se abre el campo. Predeterminado: 500 rpm/s.
Velocidad (rpm) | Predeterminado: 60 rpm.
Freno (válido solo para Power Focus 6000 Synchronized tightening, Power Focus 8 Synchronized tightening y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Par objetivo
B | Nivel de par retenido durante el tiempo de DynaTork
C | Porcentaje de T
D | Porcentaje de T
E | Nivel de par retenido durante el tiempo de DynaTork
F | Tiempo de DynaTork

## Microvídeo

DT: apretar hasta DynaTork