# Configurazione dell'avvio remoto

Un serraggio può essere avviato in remoto da un accessorio in configurazioni di controller singoli e multipli. L'interruttore per attivare l'avvio remoto si trova sul pannello connettori sul retro dello sportello di accesso anteriore del controller.

Se si utilizza l'avvio remoto è necessario implementare, per motivi di sicurezza, una soluzione di arresto di emergenza. Per ulteriori informazioni sull'arresto di emergenza, consultare Arresto di emergenza (Arresto EM) nelle istruzioni di POWER FOCUS 6000.

Quando si utilizza uno strumento con un certo tipo di maniglia di sicurezza (ad esempio un tasto di avvio grilletto o una leva di sicurezza), l'avvio remoto dev'essere disabilitato impostando l'interruttore su Off. In questo modo non è possibile ignorare la funzione di sicurezza dello strumento.

Informazioni pertinenti

- Controller singolo senza pulsante di arresto di emergenza