# Hylsväljare externt grönt ljus – 10046

Styr gröna lampor när hylsväljaren är i externt läge (hur flera fysiska enheter mappas till logiska hylsor definieras av hylsväljarens resurskonfiguration).

- Byte0 – logiska hylsor 1-4

- Byte1 – logiska hylsor 5-8

- Byte2 – logiska hylsor 9-12

- Byte3 – logiska hylsor 13-16

- Byte4 – logiska hylsor 17-20

- Byte5 – logiska hylsor 21-24

- Byte6 – logiska hylsor 25-28

- Byte7 – logiska hylsor 29-32

2 bits per hylsa, 00=av, 01=blinkar, 10=fast sken

Namn i SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Tillstånd | uint64 | 1 | 64

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT