# Konfiguration der Funktionstaste

Mit der Funktionstaste am Werkzeug werden bis zu sechs der verfügbaren Eingangssignale gesteuert. Die drei möglichen Zustände der Taste werden mit den zwei möglichen Zuständen des Richtungsschalters kombiniert.

Zustände der Funktionstaste | Zustände des Richtungsschalters
--- | ---
Einmal betätigen | Im Uhrzeigersinn
Einmal betätigen | Gegen UZS
Zweimal betätigen | Im Uhrzeigersinn
Zweimal betätigen | Gegen UZS
Gedrückt gehalten | Im Uhrzeigersinn
Gedrückt gehalten | Gegen UZS

Zwei konfigurierbare Parameter steuern die Dauer der Betätigung.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Betätigungserkennungs-Intervall | Bei einmal betätigen: Die maximale Dauer der Betätigung (in Millisekunden) zwischen Betätigung der Taste und Loslassen der Taste. | 300 ms
Intervall nächste Betätigung | Bei zweimal betätigen: Die maximale Dauer (in Millisekunden) zwischen Loslassen der Taste nach der ersten Betätigung und erneuter Betätigung. | 300 ms