# TPT – TensorPulse 拧紧以达到目标扭矩/拧松以达到目标扭矩

工具
STR IXB

在使用 TensorPulse 拧紧/拧松步骤之前，必须在控制器上安装以下许可证类型：

- 低反作用力策略

TensorPulse 仅对以下工具有效：ETV-STR61-100-13、ETV-STR61-70-13、ETV-STR61-50-10、ITB-P。

配置有开放端或封闭端齿轮前附件 (GFA) 的工具不支持此步骤。

TensorPulse 拧紧至扭矩

此步骤会向前产生拧紧脉冲，直至达到扭矩目标为止。

TensorPulse 拧松至扭矩

此步骤会向后产生拧紧脉冲，直至扭矩低于目标扭矩。

如果运行 TensorPulse 拧紧/拧松步骤，请使用必要的 PulseDrive 套筒/适配器。
如果在没有 PulseDrive 套筒/适配器的情况下执行 TensorPulse 拧紧/拧松步骤，则所有拧紧均为不合格。如果没有 PulseDrive 套筒/适配器，则显示步骤错误“未检测到 PulseDrive 套筒/适配器”。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 - Ts | 目标扭矩必须在 0 到工具的最大扭矩之间。
脉冲能量 - Pe | 脉冲能量用于控制每个脉冲中的能量/电流量。 脉冲能量的范围必须介于 10％ 到 100％ 之间。 默认情况下，设为 100％。
反作用力调谐系数 | 反作用力调谐系数用于在运行 TensorPulse 步骤时调谐反作用力。每次脉冲后使工具沿相反方向移动的力量。 调谐系数高，反作用力高，脉冲频率高；调谐系数低，反作用力低，脉冲频率低。 反作用力调谐系数必须介于 0 到 100％ 之间。 默认情况下，设为 40%。

在轨迹中，角度反转意味着工具向后转动以启用脉冲，但是由于 PulseDrive 套筒/适配器，螺栓头不一定向后转动。