# WP - 扳手生产

工具
STwrench

使用 STwrench 进行拧紧质量测试的策略。

参数 | 说明
--- | ---
控制策略 | 可以使用以下控制策略来配置扳手生产步骤类型。 扭矩: 此策略指导操作人员直接达到所需的目标扭矩。 角度: 此策略指导操作人员直接达到所需的目标角度。 扭矩或角度：此策略指导操作人员直接达到所需的目标角度或所需的目标扭矩。 扭矩和角度：此策略指导操作员拧紧螺栓，直至达到目标扭矩和角度为止。 屈服点：使用此策略时，STwrench 会自动检测屈服点。扭矩限值指定了 OK 结果的范围。目标角度指定了用户可以拧紧的屈服点。 拧松：此策略用于拧松已拧紧的螺钉。 PVT 通过贴合补偿：当主要扭矩水平高于最终目标时，此策略可指导操作员达到具有主要扭矩的关节所需的目标扭矩。

根据所选的控制策略，将显示以下列出的一些参数的组合。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 定义拧紧步骤的目标扭矩。
扭矩测量条件 | 指定将在哪里测量扭矩。 在峰值扭矩或峰值角度之间选择。 峰值扭矩：扭矩值将设置为峰值扭矩值。 峰值角度：扭矩值将设置为在峰值角度处测得的扭矩。
角度搜索限值 | 这是用于设置拧紧扭矩结果值的偏移量。必须将扭矩测量位置设置为峰值角度，才能使用此参数。
棘轮作用时间 | 棘轮时间的数值，默认为 5000 ms。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 如果超出了棘轮时间，则由于”拧紧超时”的原因，将拧紧的结果标记为不合格。
结束循环时间 | 以 ms 为单位的数值，表示结束循环时间。当扭矩低于旋入完成时间时应用
扭矩校正系数 | 在扳手上使用延长件或扭矩倍增器时，该参数用于校正扭矩读数。预设值为 1。
角度校正 | 在扳手上使用延长件或扭矩倍增器时，该参数用于校正角度读数。预设值为 0。
目标角度 | 定义拧紧步骤的目标角度。
重复拧紧检测 | 开启或关闭。重复拧紧检测可用于基于角度限值设置确定何时重复拧紧。如果重复拧紧方向设置为开启，则启用重复拧紧角度限值。
线性斜率系数 | 线性斜率系数以 Nm/Deg 测量单位中的扭矩/角度斜率表示曲线的线性部分的关节刚度。
补偿值 | 在平均扭矩和峰值扭矩之间选择。补偿值指定如何计算 PVT。 平均扭矩 - PVT 将基于使用以下方法计算的平均值： 延迟监控 PVT 周期 PVT 距离 有效扭矩最小值 有效扭矩最大值 峰值扭矩 - PVT 将基于在检测到贴合之前测得的峰值。
延迟监控 | 在通过该窗口之前，PVT 计算将不会开始，而是在拧紧开始时开始。
PVT 周期 | 设置从 PVT 距离点开始计算 PVT 窗口的度数。
PVT 距离 | 设置在贴合系统之前应启动 PVT 窗口多少度。
有效扭矩最小值 | 有效扭矩下限。
有效扭矩最大值 | 有效扭矩上限。

## 微视频

WP - 扳手生产