# Sélecteur ST

Le Sélecteur ST est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outil. Il possède un afficheur, deux boutons d'entrée et des DEL de sorties.

## Écran

L'affichage présente une information à la fois et comporte quatre pages différentes qui peuvent être configurées pour afficher différents éléments prédéfinis sur chaque page.

Paramètre | Description
--- | ---
Page 1 | Sélectionner dans la liste le message à afficher : Comptage des lots Lot en cours d’exécution Angle final Couple final E/S générique 1 E/S générique 2 E/S générique 3 E/S générique 4 E/S générique 5 E/S générique 6 E/S générique 7 E/S générique 8 E/S générique 9 E/S générique 10 Lot restant ID séquence sélectionné Programme de serrage sélectionné Taille de la séquence Couple cible/final Couple cible Compteur de séquences totales restantes Compteur de séquences totales Taille de la séquence totale
Page 2
Page 3
Page 4

## Temps de commutation

Paramètre | Description
--- | ---
Temps de commutation | Sélectionner la durée d'affichage d'un message, avant l’affichage du message suivant.

## Boutons

Les deux boutons peuvent être configurés pour agir en fonction de l'information affichée et peuvent être utilisés pour accéder aux différents éléments de la liste.

Paramètre | Description
--- | ---
Bouton gauche | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.
Bouton droit | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.

## LED d'état

Les LED d'état peuvent être activées ou désactivées.

Paramètre | Description
--- | ---
LED afficher résultat | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.
LED afficher supplément | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.

Les LED de résultat sont rouges, vertes ou jaunes et donnent les mêmes informations que les LED principales de l'outil.

Les LED complémentaires peuvent indiquer Lot OK et Séquence de lots OK. Ces deux LED sont éteintes au moment du serrage suivant.