# Limites d'angle cible

Lorsque des limites d'angle cible sont définies, il est possible de contrôler si la rotation de l'écrou correspond à l'angle désiré pendant le serrage.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Angle limits (limites d'angle) | Permet de choisir la section du serrage, en degrés, dans laquelle l'angle doit être surveillé. Arrêt : Aucune limite n'est vérifiée. À partir du vissage libre terminé : À partir de l'approche terminée : la fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où le Couple d'approche terminée est atteint. Depuis le couple : La fenêtre de surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur de couple spécifiée est atteinte. Le couple doit être supérieur au couple Rundown complete (approche terminée). From First target (à partir de la première cible) : La surveillance est instaurée à partir du moment où la valeur First target (première cible) est atteinte. Cette option n'est pas disponible avec TurboTight. Auto : les limites de surveillance d'angle sont automatiquement calculées par le contrôleur. Manuel : les limites de surveillance d'angle sont saisies manuellement. | Arrêt
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont définies. |
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle sont définies. | 75 % du couple cible
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle | 90°
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle | 720°
Time min (temps mini.) | Temps minimum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 10 ms Pour TurboTight (serrage turbo) : 0 ms
Time max (temps maxi.) | Temps maximum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 1000 ms Pour TurboTight (serrage turbo) : 40 ms

Les positions 1 à 4 sont valides si la cible est le couple. Les positions 5 à 6 sont valides si la cible est l'angle.

Le paramètre Mesure d'angle jusqu'à peut avoir différentes valeurs. Le paramètre n'est disponible que lorsque la surveillance de l'angle est activée pour le programme de serrage utilisé. Par défaut, l'angle est mesuré à la Valeur d'angle maxi. Les valeurs possibles du paramètre sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Nom | Description
--- | ---
Valeur au couple de crête | Mesure de l'angle à la valeur de couple la plus élevée.
Valeur d'angle maxi. | Mesure de l'angle le plus élevé pendant le serrage.
Value at shutoff (valeur à l'arrêt) | Mesure de la dernière valeur d'angle avant le passage à l'étape de pause.