# Konfiguration der vorderen Anbaugruppe

Konfigurieren Sie das Werkzeug für die Verwendung der korrekten vorderen Anbaugruppe.

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Werkzeug und wählen Sie Kabelwerkzeug > Konfiguration der vorderen Anbaugruppe aus.

2. Wählen Sie den Typ der vorderen Anbaugruppe aus.

   Wenn Offenmaul ausgewählt ist, können folgende Parameter eingestellt werden.

   Vor der Verwendung eines GFA-Vorsatzes – ob als Offenmaul oder in geschlossener Ausführung – muss sichergestellt werden, dass Werkzeugkopf und Werkzeugkorpus ordnungsgemäß montiert und konfiguriert sind. Andernfalls kann es zu Schäden am im Kopf befindlichen mechanischen Anschlag kommen. Dies gilt insbesondere für den Offenmaul-Typ wenn das Werkzeug in der falschen Richtung betrieben wird.

   Einstellungen | Beschreibung
   --- | ---
   Umgekehrte Anzugsrichtung | Zeigt die Anzugsrichtung an. Ja: Rückwärts Nein: Rechtslauf (Standard)
   Verschraubungsrichtung | UZS: Vorgegeben Verschraubungsrichtung wird auf im Uhrzeigersinn festgelegt. Gegen UZS Verschraubungsrichtung wird auf gegen den Uhrzeigersinn festgelegt.
   Positionierungsgrenze | Manuell Legen Sie die Drehmoment-Positionierungsgrenze fest. Auto: Vorgegeben Die Drehmoment-Positionierungsgrenze wird automatisch auf 2 % des maximalen Drehmoments, jedoch mindestens 2 Nm eingestellt.

3. Wählen Sie Übernehmen aus, um die Konfiguration einzurichten. Das Werkzeug wird neu gestartet.

## Offenmaul-Tuning ausführen

Die Offenmaul-Tuning-Funktion ist für Werkzeuge mit einer verzahnten vorderen Anbaugruppe (GFA) in Offenmaul-Konfiguration verfügbar. Die Funktion berechnet die tatsächliche Getriebeübersetzung der Kombination aus Werkzeug und Verlängerung und speichert diese im Werkzeug. Das Tuning nimmt etwa zwei Minuten in Anspruch.

Wenn das Offenmaul-Tuning abgeschlossen ist, muss das Werkzeug mit installierter Offenmaul-Verlängerung kalibriert werden.

1. Wählen Sie Ausführen aus und betätigen Sie anschließend den Startknopf am Werkzeug.

2. Folgen Sie den auf dem Bildschirm eingeblendeten Anweisungen und halten Sie den Startknopf am Werkzeug weiter gedrückt, bis das Offenmaul-Tuning abgeschlossen wurde.

   - Bei erfolgreich abgeschlossenem Offenmaul-Tuning wird ein IO-Ereignis angezeigt.

   - Bei nicht erfolgreich abgeschlossenem Offenmaul-Tuning oder wenn der Startknopf am Werkzeug vor dem Abschluss des Offenmaul-Tunings losgelassen wurde, wird ein NIO-Ereignis angezeigt.